Стройка:	Текущий ремонт помещений ГАПОУ РС(Я) Якутский коледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина, г. Якутска	
	
Объект:	Текущий ремонт помещений ГАПОУ РС(Я) Якутский коледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина, г. Якутска	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонтные работы (2 вариант)	
Основание: Дефектная ведомость	
Сметная стоимость:	4 103.833	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.361	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	734.098	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1 этаж	
	
	Раздел 1.  Коридор	
	
1.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		3.06	2 392.51	7 321	33 027.08	101 062.86	
1. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	103.7034	8.64	896	308.448	31 987.11	
1. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.4896	12.79	6			
1. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.306	31.26	10	186.56	57.09	
			(1)			13.50	4			
1. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1836	65.71	12	500.00	91.80	
			(1)			11.60	2			
1. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.7344	2.44	2	26.77	19.66	
1. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	15.606	4.50	70	49.36	770.31	
1. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.07803	586.47	46	6 433.58	502.01	
1. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	4.896	72.32	354	793.35	3 884.24	
1. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.013464	74.58	1	818.14	11.02	
1. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	12.3012	8.09	100	88.75	1 091.73	
1. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.22032	4 294.00	946	47 105.18	10 378.21	
1. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.21726	22 484.66	4 885	240 585.86	52 269.68	
		Накладные расходы				88%	794	44%	14 074.33	
		Сметная прибыль				50%	451	25%	7 996.78	
		Всего с НР и СП					8 566		123 133.97	
	
2.	ФЕР 11-01-052-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм	100 м2		1.8055	22 251.20	40 175	185 471.05	334 867.98	
2. 1.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	54.99	99.284445	8.46	840	302.022	29 986.09	
2. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.209	0.3773495	12.05	5			
2. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.049	0.0884695	31.26	3	186.56	16.50	
			(1)			13.50	1			
2. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.16	0.28888	65.71	19	500.00	144.44	
			(1)			11.60	3			
2. 5.	ФССЦ 04.3.02.02-0102	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг	306	552.483	50.19	27 729	351.33	194 103.85	
2. 6.	ФССЦ 14.4.01.21-0213	Грунтовка: КФ-030 желтая	т	0.04	0.07222	30 204.97	2 181	331 348.52	23 929.99	
2. 7.	ФССЦ 14.4.03.15-0004	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP ТС441 Р, компонент А, цвет светло-серый	кг	20	36.11	260.38	9 402	2 400.64	86 687.11	
		Накладные расходы				121.5%	1 027	60.75%	18 216.55	
		Сметная прибыль				63.75%	539	31.88%	9 559.57	
		Всего с НР и СП					41 740		362 644.10	
	
3.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		1.2	1 404.51	1 685	16 916.47	20 299.76	
3. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	8.016	9.18	74	327.726	2 627.05	
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.042	11.87				
3. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.006	31.26		186.56	1.12	
			(1)			13.50				
3. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.036	65.71	2	500.00	18.00	
			(1)			11.60				
3. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	3.156	12.00	38	131.64	415.46	
3. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.3156	160.00	50	1 755.20	553.94	
3. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	121.2	12.30	1 491	134.93	16 353.52	
3. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.096	101.00	10	1 107.97	106.37	
3. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.096	101.00	10	1 107.97	106.37	
3. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.084	128.00	11	1 404.16	117.95	
		Накладные расходы				121.5%	90	60.75%	1 595.93	
		Сметная прибыль				63.75%	47	31.88%	837.50	
		Всего с НР и СП					1 822		22 733.20	
	
4.	ФЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2		0.0755	352.23	27	9 182.33	693.27	
4. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	30.53	2.305015	7.80	18	278.460	641.85	
4. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.65	0.275575	13.50	4			
4. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.65	0.275575	31.26	9	186.56	51.41	
			(1)			13.50	4			
		Накладные расходы				108.9%	24	54.45%	349.49	
		Сметная прибыль				59.5%	13	29.75%	190.95	
		Всего с НР и СП					64		1 233.71	
	
5.	ФЕР 11-01-035-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных	100 м2		0.0755	24 399.39	1 842	79 109.43	5 972.76	
5. 1.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	60.61	4.576055	9.76	45	348.432	1 594.44	
5. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.93	0.070215	12.38	1			
5. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.02869	31.26	1	186.56	5.35	
			(1)			13.50				
5. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.55	0.041525	65.71	3	500.00	20.76	
			(1)			11.60				
5. 5.	ФССЦ 01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.05	0.003775	2 606.90	10	28 597.69	107.96	
5. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм	т	0.0059	0.00044545	8 475.00	4	92 970.75	41.41	
5. 7.	ФССЦ 11.2.13.06-0001	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1	м2	101.5	7.66325	232.31	1 780	548.44	4 202.83	
		Накладные расходы				121.5%	56	60.75%	968.62	
		Сметная прибыль				63.75%	29	31.88%	508.31	
		Всего с НР и СП					1 927		7 449.69	
	
6.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.0755	10 599.01	800	71 428.01	5 392.81	
6. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	3.2012	8.31	27	296.667	949.69	
6. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.064175	12.38	1			
6. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.026425	31.26	1	186.56	4.93	
			(1)			13.50				
6. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.03775	65.71	2	500.00	18.88	
			(1)			11.60				
6. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.03775	1.82		19.97	0.75	
6. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	7.701	94.48	728	513.00	3 950.61	
6. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.003775	11 300.00	43	123 961.00	467.95	
		Накладные расходы				121.5%	34	60.75%	576.94	
		Сметная прибыль				63.75%	18	31.88%	302.76	
		Всего с НР и СП					852		6 272.51	
	
7.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.06	1 579.14	95	53 145.71	3 188.74	
7. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	10.758	8.02	86	286.314	3 080.17	
7. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.2382	32.50	8	416.65	99.25	
7. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.4758	1.53	1	19.61	9.33	
7. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.63					
		Накладные расходы				90%	77	45%	1 386.08	
		Сметная прибыль				62%	53	31%	954.85	
		Всего с НР и СП					226		5 529.67	
	
8.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.1194	6 447.49	770	92 198.11	11 008.45	
		Объем: 10.35+1.59								
8. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	10.689882	9.18	98	327.726	3 503.35	
8. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	1.394592	13.18	18			
8. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	1.156986	86.40	100	1 107.65	1 281.54	
			(1)			13.50	16			
8. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.237606	65.71	16	500.00	118.80	
			(1)			11.60	3			
8. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000493122	11 978.00	6	131 398.66	64.80	
8. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.012537	458.00	6	5 024.26	62.99	
8. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.009552	1 100.00	11	12 500.00	119.40	
8. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	3.86856	46.86	181	514.05	1 988.63	
8. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	5.373	57.09	307	626.28	3 365.00	
8. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	4.4775	10.26	46	112.55	503.94	
		Накладные расходы				117%	136	58.5%	2 049.46	
		Сметная прибыль				53.55%	62	26.78%	938.20	
		Всего с НР и СП					968		13 996.11	
	
9.	ФССЦ 11.2.02.01-0072 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 23-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2		10.35	214.70	2 222	2 962.86	30 665.60	
		Объем: 2.3*0.9*5								
	
10.	ФССЦ 11.2.02.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2		1.59	218.09	347	3 009.64	4 785.33	
	
11.	ФЕРр 56-12-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт		0.21	6 401.29	1 344	85 789.36	18 015.77	
11. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	73.2	15.372	8.53	131	304.521	4 681.10	
11. 2.	ФССЦ 01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0.004	0.00084	16 974.00	14	217 606.68	182.79	
11. 3.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	100	21	57.09	1 199	626.28	13 151.88	
		Накладные расходы				90%	118	45%	2 106.50	
		Сметная прибыль				62%	81	31%	1 451.14	
		Всего с НР и СП					1 543		21 573.41	
	
12.	ФЕРр 56-10-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0378	288.06	11	10 283.86	388.73	
		Объем: 1.89*2								
12. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1.371384	7.94	11	283.458	388.73	
12. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.18	0.044604					
		Накладные расходы				90%	10	45%	174.93	
		Сметная прибыль				62%	7	31%	120.51	
		Всего с НР и СП					28		684.16	
	
13.	ФЕРр 56-21-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100 шт		0.02	54 334.22	1 087	625 536.84	12 510.74	
13. 1.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	120.3	2.406	10.06	24	359.142	864.10	
13. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.03	0.0606	12.68	1			
13. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.73	0.0346	31.26	1	186.56	6.45	
			(1)			13.50				
13. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.3	0.026	65.71	2	500.00	13.00	
			(1)			11.60				
13. 5.	ФССЦ 01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0.0038	0.000076	16 974.00	1	217 606.68	16.54	
13. 6.	ФССЦ 01.7.04.11	Приборы дверные	компл.	100	2					
13. 7.	ФССЦ 11.2.02.12-0001	Полотна дверные деревянные	м2	189	3.78	280.00	1 058	3 071.60	11 610.65	
		Накладные расходы				90%	23	45%	388.85	
		Сметная прибыль				62%	16	31%	267.87	
		Всего с НР и СП					1 125		13 167.46	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					57 726		548 852.80	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					57 726		548 852.80	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 569		35 450.93	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 1; %=60.75 - по стр. 2, 3, 5, 6; %=54.45 - по стр. 4; %=45 - по стр. 7, 11-13; %=58.5 - по стр. 8)					2 388		41 887.66	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 1; %=31.88 - по стр. 2, 3, 5, 6; %=29.75 - по стр. 4; %=31 - по стр. 7, 11-13; %=26.78 - по стр. 8)					1 316		23 128.43	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					61 430		613 868.89	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					61 430		613 868.89	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 388		41 887.66	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 316		23 128.43	
	Трудозатраты осн. рабочих					262		261.68	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	922	3.52	921.11	
	Итого с учетом проезда в отпуск					62 352		614 790.00	
	НДС 18 %				18	11 223	18	110 662.20	
	Итого с учетом  НДС 18 %					73 575		725 452.20	
	
	Раздел 2.  Спортивный зал	
	
14.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		3.28	2 392.51	7 847	33 027.08	108 328.82	
14. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	111.1592	8.64	960	308.448	34 286.83	
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.5248	12.79	7			
14. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.328	31.26	10	186.56	61.19	
			(1)			13.50	4			
14. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1968	65.71	13	500.00	98.40	
			(1)			11.60	2			
14. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.7872	2.44	2	26.77	21.07	
14. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	16.728	4.50	75	49.36	825.69	
14. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.08364	586.47	49	6 433.58	538.10	
14. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	5.248	72.32	380	793.35	4 163.50	
14. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.014432	74.58	1	818.14	11.81	
14. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	13.1856	8.09	107	88.75	1 170.22	
14. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.23616	4 294.00	1 014	47 105.18	11 124.36	
14. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.23288	22 484.66	5 236	240 585.86	56 027.64	
		Накладные расходы				88%	851	44%	15 086.21	
		Сметная прибыль				50%	484	25%	8 571.71	
		Всего с НР и СП					9 181		131 986.73	
	
15.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		2.963	2 469.47	7 317	35 349.96	104 741.93	
15. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	120.92003	8.64	1 045	308.448	37 297.54	
15. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.47408	12.79	6			
15. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.2963	31.26	9	186.56	55.28	
			(1)			13.50	4			
15. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.17778	65.71	12	500.00	88.89	
			(1)			11.60	2			
15. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.71112	2.44	2	26.77	19.04	
15. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	15.1113	4.50	68	49.36	745.89	
15. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0755565	586.47	44	6 433.58	486.10	
15. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	4.7408	72.32	343	793.35	3 761.11	
15. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0130372	74.58	1	818.14	10.67	
15. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	11.91126	8.09	96	88.75	1 057.12	
15. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.225188	4 294.00	967	47 105.18	10 607.52	
15. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.210373	22 484.66	4 730	240 585.86	50 612.77	
		Накладные расходы				88%	925	44%	16 410.92	
		Сметная прибыль				50%	526	25%	9 324.39	
		Всего с НР и СП					8 767		130 477.23	
	
16.	ФЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покраска ограждений	100 м2		0.235	1 217.51	286	28 917.74	6 795.67	
16. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	71.06	16.6991	8.86	148	316.302	5 281.96	
16. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0094	12.08				
16. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00235	31.26		186.56	0.44	
			(1)			13.50				
16. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00705	65.71		500.00	3.53	
			(1)			11.60				
16. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.0705	1.82		19.97	1.41	
16. 6.	ФССЦ 14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.6345	32.60	21	357.62	226.91	
16. 7.	ФССЦ 14.4.02.04-0193	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая	т	0.0246	0.005781	20 206.21	117	221 662.12	1 281.43	
		Накладные расходы				104.4%	155	52.2%	2 757.18	
		Сметная прибыль				46.75%	69	23.38%	1 234.92	
		Всего с НР и СП					510		10 787.78	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					15 450		219 866.42	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 450		219 866.42	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 14, 15; %=52.2 - по стр. 16)					1 930		34 254.31	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 14, 15; %=23.38 - по стр. 16)					1 078		19 131.01	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 458		273 251.74	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					18 458		273 251.74	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 930		34 254.31	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 078		19 131.01	
	Трудозатраты осн. рабочих					249		248.78	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	876	3.52	875.71	
	Итого с учетом проезда в отпуск					19 334		274 127.45	
	НДС 18 %				18	3 480	18	49 342.94	
	Итого с учетом  НДС 18 %					22 814		323 470.39	
	
	Раздел 3.  Раздевалка мужская	
	
17.	ФЕРр 63-10-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж МДФ панелей	100 м2		0.391	69.41	27	2 292.07	896.20	
17. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.31	2.85821	8.64	25	308.448	881.61	
17. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0782	13.50	1			
17. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.0782	31.26	2	186.56	14.59	
			(1)			13.50	1			
		Накладные расходы				85%	22	42.5%	374.68	
		Сметная прибыль				50%	13	25%	220.40	
		Всего с НР и СП					62		1 491.29	
	
18.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.391	2 392.51	935	33 027.08	12 913.59	
18. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	13.25099	8.64	114	308.448	4 087.24	
18. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.06256	12.79	1			
18. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0391	31.26	1	186.56	7.29	
			(1)			13.50	1			
18. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.02346	65.71	2	500.00	11.73	
			(1)			11.60				
18. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.09384	2.44		26.77	2.51	
18. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.9941	4.50	9	49.36	98.43	
18. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0099705	586.47	6	6 433.58	64.15	
18. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.6256	72.32	45	793.35	496.32	
18. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0017204	74.58		818.14	1.41	
18. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.57182	8.09	13	88.75	139.50	
18. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.028152	4 294.00	121	47 105.18	1 326.11	
18. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.027761	22 484.66	624	240 585.86	6 678.90	
		Накладные расходы				88%	101	44%	1 798.39	
		Сметная прибыль				50%	58	25%	1 021.81	
		Всего с НР и СП					1 094		15 733.79	
	
19.	ФЕРр 57-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.154	92.91	14	3 195.91	492.17	
19. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	1.75406	7.80	14	278.460	488.44	
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.02002	13.50				
19. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.02002	31.26	1	186.56	3.73	
			(1)			13.50				
19. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.47	0.07238					
		Накладные расходы				88%	12	44%	214.91	
		Сметная прибыль				68%	10	34%	166.07	
		Всего с НР и СП					36		873.15	
	
20.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.154	10 599.01	1 632	71 428.01	10 999.91	
20. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	6.5296	8.31	54	296.667	1 937.12	
20. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.1309	12.38	2			
20. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.0539	31.26	2	186.56	10.06	
			(1)			13.50	1			
20. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.077	65.71	5	500.00	38.50	
			(1)			11.60	1			
20. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.077	1.82		19.97	1.54	
20. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	15.708	94.48	1 484	513.00	8 058.20	
20. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.0077	11 300.00	87	123 961.00	954.50	
		Накладные расходы				121.5%	68	60.75%	1 176.80	
		Сметная прибыль				63.75%	36	31.88%	617.55	
		Всего с НР и СП					1 736		12 794.26	
	
21.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.17	1 404.51	239	16 916.47	2 875.80	
21. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.1356	9.18	10	327.726	372.17	
21. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.00595	11.87				
21. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.00085	31.26		186.56	0.16	
			(1)			13.50				
21. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0051	65.71		500.00	2.55	
			(1)			11.60				
21. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.4471	12.00	5	131.64	58.86	
21. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.04471	160.00	7	1 755.20	78.47	
21. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	17.17	12.30	211	134.93	2 316.75	
21. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.0136	101.00	1	1 107.97	15.07	
21. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.0136	101.00	1	1 107.97	15.07	
21. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.0119	128.00	2	1 404.16	16.71	
		Накладные расходы				121.5%	12	60.75%	226.09	
		Сметная прибыль				63.75%	6	31.88%	118.65	
		Всего с НР и СП					258		3 220.54	
	
22.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.154	515.13	79	14 726.12	2 267.82	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4	
22. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	40.984	6.311536	9.40	59	335.580	2 118.03	
22. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.136	0.328944	11.87	4			
22. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.304	0.046816	31.26	1	186.56	8.73	
			(1)			13.50	1			
22. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.832	0.282128	65.71	19	500.00	141.06	
			(1)			11.60	3			
		Накладные расходы				104.4%	66	52.2%	1 105.61	
		Сметная прибыль				46.75%	29	23.38%	495.20	
		Всего с НР и СП					174		3 868.63	
	
23.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.154	6 623.23	1 020	60 382.74	9 298.94	
23. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	15.77884	9.40	148	335.580	5 295.06	
23. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.34	0.82236	11.87	10			
23. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.11704	31.26	4	186.56	21.83	
			(1)			13.50	2			
23. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.58	0.70532	65.71	46	500.00	352.66	
			(1)			11.60	8			
23. 5.	ФССЦ 01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>	м2	103	15.862	51.80	822	228.81	3 629.38	
		Накладные расходы				104.4%	165	52.2%	2 764.02	
		Сметная прибыль				46.75%	74	23.38%	1 237.99	
		Всего с НР и СП					1 259		13 300.95	
	
24.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.01	1 579.14	16	53 145.71	531.46	
24. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1.793	8.02	14	286.314	513.36	
24. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0397	32.50	1	416.65	16.54	
24. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.0793	1.53		19.61	1.56	
24. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		Накладные расходы				90%	13	45%	231.01	
		Сметная прибыль				62%	9	31%	159.14	
		Всего с НР и СП					37		921.61	
	
25.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.018	6 447.49	116	92 198.11	1 659.57	
25. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1.61154	9.18	15	327.726	528.14	
25. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.21024	13.18	3			
25. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.17442	86.40	15	1 107.65	193.20	
			(1)			13.50	2			
25. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.03582	65.71	2	500.00	17.91	
			(1)			11.60				
25. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.00007434	11 978.00	1	131 398.66	9.77	
25. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00189	458.00	1	5 024.26	9.50	
25. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.00144	1 100.00	2	12 500.00	18.00	
25. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	0.5832	46.86	27	514.05	299.79	
25. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	0.81	57.09	46	626.28	507.29	
25. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.675	10.26	7	112.55	75.97	
		Накладные расходы				117%	21	58.5%	308.96	
		Сметная прибыль				53.55%	10	26.78%	141.44	
		Всего с НР и СП					147		2 109.97	
	
26.	ФССЦ 11.2.02.01-0072 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2		1.8	214.70	386	2 962.86	5 333.15	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					4 464		47 268.61	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 464		47 268.61	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					386		5 333.15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=42.5 - по стр. 17; %=44 - по стр. 18, 19; %=60.75 - по стр. 20, 21; %=52.2 - по стр. 22, 23; %=45 - по стр. 24; %=58.5 - по стр. 25)					480		8 200.48	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 17, 18; %=34 - по стр. 19; %=31.88 - по стр. 20, 21; %=23.38 - по стр. 22, 23; %=31 - по стр. 24; %=26.78 - по стр. 25)					244		4 178.24	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 188		59 647.33	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					5 188		59 647.33	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					480		8 200.48	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					244		4 178.24	
	Трудозатраты осн. рабочих					51		51.02	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	180	3.52	179.59	
	Итого с учетом проезда в отпуск					5 368		59 826.92	
	НДС 18 %				18	966	18	10 768.85	
	Итого с учетом  НДС 18 %					6 334		70 595.77	
	
	Раздел 4.  Раздевалка женская	
	
27.	ФЕРр 63-10-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж МДФ панелей	100 м2		0.26	69.41	18	2 292.07	595.94	
27. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.31	1.9006	8.64	16	308.448	586.24	
27. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.052	13.50	1			
27. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.052	31.26	2	186.56	9.70	
			(1)			13.50	1			
		Накладные расходы				85%	14	42.5%	249.15	
		Сметная прибыль				50%	9	25%	146.56	
		Всего с НР и СП					41		991.65	
	
28.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.26	2 392.51	622	33 027.08	8 587.04	
28. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	8.8114	8.64	76	308.448	2 717.86	
28. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0416	12.79	1			
28. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.026	31.26	1	186.56	4.85	
			(1)			13.50				
28. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0156	65.71	1	500.00	7.80	
			(1)			11.60				
28. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.0624	2.44		26.77	1.67	
28. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.326	4.50	6	49.36	65.45	
28. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00663	586.47	4	6 433.58	42.65	
28. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.416	72.32	30	793.35	330.03	
28. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.001144	74.58		818.14	0.94	
28. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.0452	8.09	8	88.75	92.76	
28. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.01872	4 294.00	80	47 105.18	881.81	
28. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.01846	22 484.66	415	240 585.86	4 441.21	
		Накладные расходы				88%	68	44%	1 195.86	
		Сметная прибыль				50%	39	25%	679.47	
		Всего с НР и СП					728		10 462.36	
	
29.	ФЕРр 57-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.054	92.91	5	3 195.91	172.58	
29. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	0.61506	7.80	5	278.460	171.27	
29. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.00702	13.50				
29. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.00702	31.26		186.56	1.31	
			(1)			13.50				
29. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.47	0.02538					
		Накладные расходы				88%	4	44%	75.36	
		Сметная прибыль				68%	3	34%	58.23	
		Всего с НР и СП					13		306.17	
	
30.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.054	10 599.01	572	71 428.01	3 857.11	
30. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	2.2896	8.31	19	296.667	679.25	
30. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.0459	12.38	1			
30. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.0189	31.26	1	186.56	3.53	
			(1)			13.50				
30. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.027	65.71	2	500.00	13.50	
			(1)			11.60				
30. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.027	1.82		19.97	0.54	
30. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	5.508	94.48	520	513.00	2 825.60	
30. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.0027	11 300.00	31	123 961.00	334.69	
		Накладные расходы				121.5%	24	60.75%	412.64	
		Сметная прибыль				63.75%	13	31.88%	216.54	
		Всего с НР и СП					609		4 486.30	
	
31.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.11	1 404.51	154	16 916.47	1 860.81	
31. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	0.7348	9.18	7	327.726	240.81	
31. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.00385	11.87				
31. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.00055	31.26		186.56	0.10	
			(1)			13.50				
31. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0033	65.71		500.00	1.65	
			(1)			11.60				
31. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.2893	12.00	3	131.64	38.08	
31. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.02893	160.00	5	1 755.20	50.78	
31. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	11.11	12.30	137	134.93	1 499.07	
31. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.0088	101.00	1	1 107.97	9.75	
31. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.0088	101.00	1	1 107.97	9.75	
31. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.0077	128.00	1	1 404.16	10.81	
		Накладные расходы				121.5%	9	60.75%	146.29	
		Сметная прибыль				63.75%	4	31.88%	76.77	
		Всего с НР и СП					167		2 083.87	
	
32.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.054	515.13	28	14 726.12	795.21	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4	
32. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	40.984	2.213136	9.40	21	335.580	742.68	
32. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.136	0.115344	11.87	1			
32. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.304	0.016416	31.26	1	186.56	3.06	
			(1)			13.50				
32. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.832	0.098928	65.71	7	500.00	49.46	
			(1)			11.60	1			
		Накладные расходы				104.4%	23	52.2%	387.68	
		Сметная прибыль				46.75%	10	23.38%	173.64	
		Всего с НР и СП					61		1 356.53	
	
33.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.054	6 623.23	358	60 382.74	3 260.67	
33. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	5.53284	9.40	52	335.580	1 856.71	
33. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.34	0.28836	11.87	3			
33. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.04104	31.26	1	186.56	7.66	
			(1)			13.50	1			
33. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.58	0.24732	65.71	16	500.00	123.66	
			(1)			11.60	3			
33. 5.	ФССЦ 01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>	м2	103	5.562	51.80	288	228.81	1 272.64	
		Накладные расходы				104.4%	57	52.2%	969.20	
		Сметная прибыль				46.75%	26	23.38%	434.10	
		Всего с НР и СП					441		4 663.97	
	
34.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.01	1 579.14	16	53 145.71	531.46	
34. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1.793	8.02	14	286.314	513.36	
34. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0397	32.50	1	416.65	16.54	
34. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.0793	1.53		19.61	1.56	
34. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		Накладные расходы				90%	13	45%	231.01	
		Сметная прибыль				62%	9	31%	159.14	
		Всего с НР и СП					37		921.61	
	
35.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.0139	6 447.49	90	92 198.11	1 281.55	
35. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1.244467	9.18	11	327.726	407.84	
35. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.162352	13.18	2			
35. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.134691	86.40	12	1 107.65	149.19	
			(1)			13.50	2			
35. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.027661	65.71	2	500.00	13.83	
			(1)			11.60				
35. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000057407	11 978.00	1	131 398.66	7.54	
35. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0014595	458.00	1	5 024.26	7.33	
35. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.001112	1 100.00	1	12 500.00	13.90	
35. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	0.45036	46.86	21	514.05	231.51	
35. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	0.6255	57.09	36	626.28	391.74	
35. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.52125	10.26	5	112.55	58.67	
		Накладные расходы				117%	15	58.5%	238.59	
		Сметная прибыль				53.55%	7	26.78%	109.22	
		Всего с НР и СП					112		1 629.36	
	
36.	ФССЦ 11.2.02.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2		1.39	218.09	303	3 009.64	4 183.40	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 166		25 125.77	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 166		25 125.77	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					303		4 183.40	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=42.5 - по стр. 27; %=44 - по стр. 28, 29; %=60.75 - по стр. 30, 31; %=52.2 - по стр. 32, 33; %=45 - по стр. 34; %=58.5 - по стр. 35)					228		3 905.79	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 27, 28; %=34 - по стр. 29; %=31.88 - по стр. 30, 31; %=23.38 - по стр. 32, 33; %=31 - по стр. 34; %=26.78 - по стр. 35)					119		2 053.67	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 513		31 085.23	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 513		31 085.23	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					228		3 905.79	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					119		2 053.67	
	Трудозатраты осн. рабочих					25		25.13	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	88	3.52	88.46	
	Итого с учетом проезда в отпуск					2 601		31 173.69	
	НДС 18 %				18	468	18	5 611.26	
	Итого с учетом  НДС 18 %					3 069		36 784.95	
	
	Раздел 5.  Коридор спортзала	
	
37.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.483	2 392.51	1 156	33 027.08	15 952.08	
37. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	16.36887	8.64	141	308.448	5 048.95	
37. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.07728	12.79	1			
37. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0483	31.26	2	186.56	9.01	
			(1)			13.50	1			
37. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.02898	65.71	2	500.00	14.49	
			(1)			11.60				
37. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.11592	2.44		26.77	3.10	
37. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.4633	4.50	11	49.36	121.59	
37. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0123165	586.47	7	6 433.58	79.24	
37. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.7728	72.32	56	793.35	613.10	
37. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0021252	74.58		818.14	1.74	
37. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.94166	8.09	16	88.75	172.32	
37. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.034776	4 294.00	149	47 105.18	1 638.13	
37. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.034293	22 484.66	771	240 585.86	8 250.41	
		Накладные расходы				88%	125	44%	2 221.54	
		Сметная прибыль				50%	71	25%	1 262.24	
		Всего с НР и СП					1 352		19 435.86	
	
38.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.114	2 469.47	282	35 349.96	4 029.90	
38. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	4.65234	8.64	40	308.448	1 435.00	
38. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.01824	12.79				
38. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0114	31.26		186.56	2.13	
			(1)			13.50				
38. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00684	65.71		500.00	3.42	
			(1)			11.60				
38. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.02736	2.44		26.77	0.73	
38. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.5814	4.50	3	49.36	28.70	
38. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.002907	586.47	2	6 433.58	18.70	
38. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.1824	72.32	13	793.35	144.71	
38. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0005016	74.58		818.14	0.41	
38. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.45828	8.09	4	88.75	40.67	
38. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.008664	4 294.00	37	47 105.18	408.12	
38. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.008094	22 484.66	182	240 585.86	1 947.30	
		Накладные расходы				88%	35	44%	631.40	
		Сметная прибыль				50%	20	25%	358.75	
		Всего с НР и СП					337		5 020.05	
	
39.	ФЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2		0.114	1 289.86	147	25 644.67	2 923.49	
39. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	51.37	5.85618	9.07	53	323.799	1 896.23	
39. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.01482	11.89				
39. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.00228	31.26		186.56	0.43	
			(1)			13.50				
39. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.01254	65.71	1	500.00	6.27	
			(1)			11.60				
39. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.09576	72.32	7	793.35	75.97	
39. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.03534	1.82		19.97	0.71	
39. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.0002736	74.58		818.14	0.22	
39. 8.	ФССЦ 14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.0013224	26 230.00	35	287 743.10	380.51	
39. 9.	ФССЦ 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.006156	2 898.50	18	31 796.54	195.74	
39. 10.	ФССЦ 14.4.02.04-0114	Краски для внутренних работ МА-025: желто-зеленая	т	0.025	0.00285	11 752.00	33	128 919.44	367.42	
		Накладные расходы				104.4%	55	52.2%	989.83	
		Сметная прибыль				46.75%	25	23.38%	443.34	
		Всего с НР и СП					227		4 356.66	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					1 585		22 905.47	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 585		22 905.47	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 37, 38; %=52.2 - по стр. 39)					215		3 842.77	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 37, 38; %=23.38 - по стр. 39)					116		2 064.33	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 916		28 812.57	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					1 916		28 812.57	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					215		3 842.77	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					116		2 064.33	
	Трудозатраты осн. рабочих					27		26.88	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	95	3.52	94.62	
	Итого с учетом проезда в отпуск					2 011		28 907.19	
	НДС 18 %				18	362	18	5 203.29	
	Итого с учетом  НДС 18 %					2 373		34 110.48	
	
	Раздел 6.  Туалет (инклюзия)	
	
40.	ФЕР 10-04-014-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2		0.075	70 425.80	5 282	355 524.25	26 664.32	
40. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	2.592	8.53	22	304.521	789.32	
40. 2.	ФССЦ 09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м2	100	7.5	701.31	5 260	3 450.00	25 875.00	
		Накладные расходы				117%	26	58.5%	461.75	
		Сметная прибыль				53.55%	12	26.78%	211.38	
		Всего с НР и СП					5 320		27 337.45	
	
41.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.43	2 392.51	1 029	33 027.08	14 201.64	
41. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	14.5727	8.64	126	308.448	4 494.92	
41. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0688	12.79	1			
41. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.043	31.26	1	186.56	8.02	
			(1)			13.50	1			
41. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0258	65.71	2	500.00	12.90	
			(1)			11.60				
41. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.1032	2.44		26.77	2.76	
41. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.193	4.50	10	49.36	108.25	
41. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.010965	586.47	6	6 433.58	70.54	
41. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.688	72.32	50	793.35	545.82	
41. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.001892	74.58		818.14	1.55	
41. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.7286	8.09	14	88.75	153.41	
41. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.03096	4 294.00	133	47 105.18	1 458.38	
41. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.03053	22 484.66	686	240 585.86	7 345.09	
		Накладные расходы				88%	112	44%	1 977.76	
		Сметная прибыль				50%	64	25%	1 123.73	
		Всего с НР и СП					1 204		17 303.13	
	
42.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.14	2 469.47	346	35 349.96	4 948.99	
42. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	5.7134	8.64	49	308.448	1 762.29	
42. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0224	12.79				
42. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.014	31.26		186.56	2.61	
			(1)			13.50				
42. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0084	65.71	1	500.00	4.20	
			(1)			11.60				
42. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.0336	2.44		26.77	0.90	
42. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.714	4.50	3	49.36	35.24	
42. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00357	586.47	2	6 433.58	22.97	
42. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.224	72.32	16	793.35	177.71	
42. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.000616	74.58		818.14	0.50	
42. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.5628	8.09	5	88.75	49.95	
42. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.01064	4 294.00	46	47 105.18	501.20	
42. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.00994	22 484.66	223	240 585.86	2 391.42	
		Накладные расходы				88%	43	44%	775.41	
		Сметная прибыль				50%	25	25%	440.57	
		Всего с НР и СП					414		6 164.97	
	
50.	ФЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхносте радиаторов труб отопленияя: за 1 раз	100 м2		0.075	1 217.51	91	28 917.74	2 168.83	
50. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	71.06	5.3295	8.86	47	316.302	1 685.73	
50. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.003	12.08				
50. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00075	31.26		186.56	0.14	
			(1)			13.50				
50. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00225	65.71		500.00	1.13	
			(1)			11.60				
50. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.0225	1.82		19.97	0.45	
50. 6.	ФССЦ 14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.2025	32.60	7	357.62	72.42	
50. 7.	ФССЦ 14.4.02.04-0193	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая	т	0.0246	0.001845	20 206.21	37	221 662.12	408.97	
		Накладные расходы				104.4%	49	52.2%	879.95	
		Сметная прибыль				46.75%	22	23.38%	394.12	
		Всего с НР и СП					162		3 442.90	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					6 748		47 983.78	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 748		47 983.78	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=58.5 - по стр. 40; %=44 - по стр. 41, 42; %=52.2 - по стр. 50)					230		4 094.88	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=26.78 - по стр. 40; %=25 - по стр. 41, 42; %=23.38 - по стр. 50)					122		2 169.81	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 100		54 248.47	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					7 100		54 248.47	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					230		4 094.88	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					122		2 169.81	
	Трудозатраты осн. рабочих					28		28.21	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	99	3.52	99.30	
	Итого с учетом проезда в отпуск					7 199		54 347.77	
	НДС 18 %				18	1 296	18	9 782.60	
	Итого с учетом  НДС 18 %					8 495		64 130.37	
	
	Раздел 7.  Умывальник	
	
51.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.2657	2 392.51	636	33 027.08	8 775.30	
51. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	9.004573	8.64	78	308.448	2 777.44	
51. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.042512	12.79	1			
51. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.02657	31.26	1	186.56	4.96	
			(1)			13.50				
51. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.015942	65.71	1	500.00	7.97	
			(1)			11.60				
51. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.063768	2.44		26.77	1.71	
51. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.35507	4.50	6	49.36	66.89	
51. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00677535	586.47	4	6 433.58	43.59	
51. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.42512	72.32	31	793.35	337.27	
51. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.00116908	74.58		818.14	0.96	
51. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.068114	8.09	9	88.75	94.80	
51. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0191304	4 294.00	82	47 105.18	901.14	
51. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.0188647	22 484.66	424	240 585.86	4 538.58	
		Накладные расходы				88%	70	44%	1 222.07	
		Сметная прибыль				50%	40	25%	694.36	
		Всего с НР и СП					745		10 691.73	
	
52.	ФЕРр 63-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	100 шт		0.01	439.20	4	10 792.46	107.92	
52. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	28.05	0.2805	8.64	2	308.448	86.52	
52. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.001	12.55				
52. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.0005	31.26		186.56	0.09	
			(1)			13.50				
52. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0005	65.71		500.00	0.25	
			(1)			11.60				
52. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.012	0.00012	2.44		26.77		
52. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	0.0025	0.000025	34.92		383.07	0.01	
52. 7.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0001	1.82		19.97		
52. 8.	ФССЦ 06.2.01.02-0011	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	2.47	0.0247	71.19	2	780.95	19.29	
52. 9.	ФССЦ 03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.001	0.00001	300.00		3 291.00	0.03	
52. 10.	ФССЦ 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.037	0.00037	424.88		4 660.93	1.72	
52. 11.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.09	0.0009					
		Накладные расходы				85%	2	42.5%	36.77	
		Сметная прибыль				50%	1	25%	21.63	
		Всего с НР и СП					7		166.32	
	
53.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.1	3 215.43	322	34 586.06	3 458.61	
53. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	0.7	9.62	7	343.434	240.40	
53. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.013	37.29		409.07	5.32	
53. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	15 119.00		165 855.43	4.31	
53. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000013	16 950.00		185 941.50	2.42	
53. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.2	4.16	1	45.64	9.13	
53. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00001	52 846.23	1	579 723.14	5.80	
53. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	1	312.35	312	3 191.23	3 191.23	
		Накладные расходы				126.9%	9	63.45%	152.53	
		Сметная прибыль				70.55%	5	35.28%	84.81	
		Всего с НР и СП					336		3 695.96	
	
54.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.02	1 579.14	32	53 145.71	1 062.91	
54. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	3.586	8.02	29	286.314	1 026.72	
54. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0794	32.50	3	416.65	33.08	
54. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.1586	1.53		19.61	3.11	
54. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		Накладные расходы				90%	26	45%	462.02	
		Сметная прибыль				62%	18	31%	318.28	
		Всего с НР и СП					76		1 843.22	
	
55.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.0278	6 447.49	179	92 198.11	2 563.11	
		Объем: 1.39*2								
55. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	2.488934	9.18	23	327.726	815.69	
55. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.324704	13.18	4			
55. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.269382	86.40	23	1 107.65	298.38	
			(1)			13.50	4			
55. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.055322	65.71	4	500.00	27.66	
			(1)			11.60	1			
55. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000114814	11 978.00	1	131 398.66	15.09	
55. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.002919	458.00	1	5 024.26	14.67	
55. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.002224	1 100.00	2	12 500.00	27.80	
55. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	0.90072	46.86	42	514.05	463.02	
55. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	1.251	57.09	71	626.28	783.48	
55. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.0425	10.26	11	112.55	117.33	
		Накладные расходы				117%	32	58.5%	477.18	
		Сметная прибыль				53.55%	14	26.78%	218.44	
		Всего с НР и СП					225		3 258.73	
	
56.	ФССЦ 11.2.02.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2		2.78	218.09	606	3 009.64	8 366.80	
		Объем: 1.39*2								

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					1 779		24 334.65	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 457		20 876.04	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					606		8 366.80	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 51; %=42.5 - по стр. 52; %=45 - по стр. 54; %=58.5 - по стр. 55)					129		2 198.05	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 51, 52; %=31 - по стр. 54; %=26.78 - по стр. 55)					73		1 252.71	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 659		24 326.80	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					322		3 458.61	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.45 - по стр. 53)					9		152.53	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=35.28 - по стр. 53)					5		84.81	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					336		3 695.95	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					1 995		28 022.75	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					138		2 350.58	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					78		1 337.52	
	Трудозатраты осн. рабочих					16		16.06	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	56	3.52	56.53	
	Итого с учетом проезда в отпуск					2 051		28 079.28	
	НДС 18 %				18	369	18	5 054.27	
	Итого с учетом  НДС 18 %					2 420		33 133.55	
	
	Раздел 8.  Туалет служебный	
	
57.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.24	2 392.51	574	33 027.08	7 926.50	
57. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	8.1336	8.64	70	308.448	2 508.79	
57. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0384	12.79				
57. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.024	31.26	1	186.56	4.48	
			(1)			13.50				
57. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0144	65.71	1	500.00	7.20	
			(1)			11.60				
57. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.0576	2.44		26.77	1.54	
57. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.224	4.50	6	49.36	60.42	
57. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00612	586.47	4	6 433.58	39.37	
57. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.384	72.32	28	793.35	304.65	
57. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.001056	74.58		818.14	0.86	
57. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.9648	8.09	8	88.75	85.63	
57. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.01728	4 294.00	74	47 105.18	813.98	
57. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.01704	22 484.66	383	240 585.86	4 099.58	
		Накладные расходы				88%	62	44%	1 103.87	
		Сметная прибыль				50%	35	25%	627.20	
		Всего с НР и СП					671		9 657.57	
	
58.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.05	2 469.47	123	35 349.96	1 767.50	
58. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	2.0405	8.64	18	308.448	629.39	
58. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.008	12.79				
58. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.005	31.26		186.56	0.93	
			(1)			13.50				
58. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.003	65.71		500.00	1.50	
			(1)			11.60				
58. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.012	2.44		26.77	0.32	
58. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.255	4.50	1	49.36	12.59	
58. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.001275	586.47	1	6 433.58	8.20	
58. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.08	72.32	6	793.35	63.47	
58. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.00022	74.58		818.14	0.18	
58. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.201	8.09	2	88.75	17.84	
58. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.0038	4 294.00	16	47 105.18	179.00	
58. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.00355	22 484.66	80	240 585.86	854.08	
		Накладные расходы				88%	16	44%	276.93	
		Сметная прибыль				50%	9	25%	157.35	
		Всего с НР и СП					148		2 201.78	
	
59.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.03	1 579.14	47	53 145.71	1 594.37	
59. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	5.379	8.02	43	286.314	1 540.08	
59. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.1191	32.50	4	416.65	49.62	
59. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.2379	1.53		19.61	4.67	
59. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.315					
		Накладные расходы				90%	39	45%	693.04	
		Сметная прибыль				62%	27	31%	477.42	
		Всего с НР и СП					112		2 764.83	
	
60.	ФЕРр 65-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт		0.01	445.72	4	15 670.43	156.70	
60. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	0.513	8.53	4	304.521	156.22	
60. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0026	13.50				
60. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0026	31.26		186.56	0.49	
			(1)			13.50				
60. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				81%	3	40.5%	63.27	
		Сметная прибыль				50%	2	25%	39.06	
		Всего с НР и СП					9		259.02	
	
61.	ФЕР 17-01-005-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка раковин	10 компл		0.1	207.40	21	4 372.09	437.21	
61. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.99	0.899	9.62	9	343.434	308.75	
61. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.021	12.23				
61. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.007	31.26		186.56	1.31	
			(1)			13.50				
61. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.014	65.71	1	500.00	7.00	
			(1)			11.60				
61. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0014	0.00014	30 030.00	4	329 429.10	46.12	
61. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.002	37.29		409.07	0.82	
61. 7.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 836.00		20 140.92	4.03	
61. 8.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	15 119.00	1	165 855.43	6.63	
61. 9.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00002	16 950.00		185 941.50	3.72	
61. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	0.4	4.16	2	45.64	18.26	
61. 11.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0007	0.00007	52 846.23	4	579 723.14	40.58	
		Накладные расходы				126.9%	11	63.45%	195.90	
		Сметная прибыль				70.55%	6	35.28%	108.93	
		Всего с НР и СП					39		742.04	
	
62.	ФССЦ 18.2.02.08-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раковины стальные эмалированные	компл.		1	101.70	102	1 115.65	1 115.65	
	
63.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.1	3 215.43	322	34 586.06	3 458.61	
63. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	0.7	9.62	7	343.434	240.40	
63. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.013	37.29		409.07	5.32	
63. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	15 119.00		165 855.43	4.31	
63. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000013	16 950.00		185 941.50	2.42	
63. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.2	4.16	1	45.64	9.13	
63. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00001	52 846.23	1	579 723.14	5.80	
63. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	1	312.35	312	3 191.23	3 191.23	
		Накладные расходы				126.9%	9	63.45%	152.53	
		Сметная прибыль				70.55%	5	35.28%	84.81	
		Всего с НР и СП					336		3 695.96	
	
64.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.0417	6 447.49	269	92 198.11	3 844.66	
		Объем: 1.39*3								
64. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	3.733401	9.18	34	327.726	1 223.53	
64. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.487056	13.18	6			
64. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.404073	86.40	35	1 107.65	447.57	
			(1)			13.50	5			
64. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.082983	65.71	5	500.00	41.49	
			(1)			11.60	1			
64. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000172221	11 978.00	2	131 398.66	22.63	
64. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0043785	458.00	2	5 024.26	22.00	
64. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.003336	1 100.00	4	12 500.00	41.70	
64. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	1.35108	46.86	63	514.05	694.52	
64. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	1.8765	57.09	107	626.28	1 175.21	
64. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.56375	10.26	16	112.55	176.00	
		Накладные расходы				117%	47	58.5%	715.77	
		Сметная прибыль				53.55%	21	26.78%	327.66	
		Всего с НР и СП					337		4 888.09	
	
65.	ФССЦ 11.2.02.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2		4.17	218.09	909	3 009.64	12 550.20	
		Объем: 1.39*3								

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					2 371		32 851.40	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 922		27 683.23	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					909		12 550.20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 57, 58; %=45 - по стр. 59; %=58.5 - по стр. 64)					163		2 789.60	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 57, 58; %=31 - по стр. 59; %=26.78 - по стр. 64)					92		1 589.63	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 177		32 062.46	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					449		5 168.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=40.5 - по стр. 60; %=63.45 - по стр. 61, 63)					24		411.70	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 60; %=35.28 - по стр. 61, 63)					13		232.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					486		5 812.67	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					2 663		37 875.13	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					187		3 201.30	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					105		1 822.43	
	Трудозатраты осн. рабочих					21		21.40	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	74	3.52	75.33	
	Итого с учетом проезда в отпуск					2 737		37 950.46	
	НДС 18 %				18	493	18	6 831.08	
	Итого с учетом  НДС 18 %					3 230		44 781.54	
	
	Раздел 9.  Тамбур запасного выхода	
	
66.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.02	1 579.14	32	53 145.71	1 062.91	
66. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	3.586	8.02	29	286.314	1 026.72	
66. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0794	32.50	3	416.65	33.08	
66. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.1586	1.53		19.61	3.11	
66. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		Накладные расходы				90%	26	45%	462.02	
		Сметная прибыль				62%	18	31%	318.28	
		Всего с НР и СП					76		1 843.22	
	
67.	ФССЦ 11.2.02.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные  ДН 20-14	м2		5.6	244.08	1 367	2 677.56	14 994.34	
		Объем: 2*2*1.4								

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9					1 399		16 057.25	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 399		16 057.25	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 367		14 994.34	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=45 - по стр. 66)					26		462.02	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 66)					18		318.28	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 443		16 837.55	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9					1 443		16 837.55	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					26		462.02	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					18		318.28	
	Трудозатраты осн. рабочих					4		3.59	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	14	3.52	12.64	
	Итого с учетом проезда в отпуск					1 457		16 850.19	
	НДС 18 %				18	262	18	3 033.03	
	Итого с учетом  НДС 18 %					1 719		19 883.22	
	
	Раздел 10.  Тамбур центрального входа	
	
68.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.545	2 392.51	1 304	33 027.08	17 999.76	
68. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	18.47005	8.64	160	308.448	5 697.05	
68. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0872	12.79	1			
68. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0545	31.26	2	186.56	10.17	
			(1)			13.50	1			
68. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0327	65.71	2	500.00	16.35	
			(1)			11.60				
68. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.1308	2.44		26.77	3.50	
68. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.7795	4.50	13	49.36	137.20	
68. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0138975	586.47	8	6 433.58	89.41	
68. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.872	72.32	63	793.35	691.80	
68. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.002398	74.58		818.14	1.96	
68. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	2.1909	8.09	18	88.75	194.44	
68. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.03924	4 294.00	168	47 105.18	1 848.41	
68. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.038695	22 484.66	870	240 585.86	9 309.47	
		Накладные расходы				88%	142	44%	2 506.70	
		Сметная прибыль				50%	81	25%	1 424.26	
		Всего с НР и СП					1 526		21 930.72	
	
69.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.11	2 469.47	272	35 349.96	3 888.50	
69. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	4.4891	8.64	39	308.448	1 384.65	
69. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0176	12.79				
69. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.011	31.26		186.56	2.05	
			(1)			13.50				
69. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0066	65.71		500.00	3.30	
			(1)			11.60				
69. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.0264	2.44		26.77	0.71	
69. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.561	4.50	3	49.36	27.69	
69. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.002805	586.47	2	6 433.58	18.05	
69. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.176	72.32	13	793.35	139.63	
69. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.000484	74.58		818.14	0.40	
69. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.4422	8.09	4	88.75	39.25	
69. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.00836	4 294.00	36	47 105.18	393.80	
69. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.00781	22 484.66	176	240 585.86	1 878.98	
		Накладные расходы				88%	34	44%	609.25	
		Сметная прибыль				50%	20	25%	346.16	
		Всего с НР и СП					326		4 843.91	
	
70.	ФЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2		0.11	1 446.77	159	27 366.00	3 010.26	
70. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	51.37	5.6507	9.07	51	323.799	1 829.69	
70. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0143	11.89				
70. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.0022	31.26		186.56	0.41	
			(1)			13.50				
70. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.0121	65.71	1	500.00	6.05	
			(1)			11.60				
70. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0924	72.32	7	793.35	73.31	
70. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0341	1.82		19.97	0.68	
70. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.000264	74.58		818.14	0.22	
70. 8.	ФССЦ 14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.001276	26 230.00	33	287 743.10	367.16	
70. 9.	ФССЦ 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.00594	2 898.50	17	31 796.54	188.87	
70. 10.	ФССЦ 14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая	т	0.025	0.00275	18 028.47	50	197 772.32	543.87	
		Накладные расходы				104.4%	53	52.2%	955.10	
		Сметная прибыль				46.75%	24	23.38%	427.78	
		Всего с НР и СП					236		4 393.14	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10					1 735		24 898.52	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 735		24 898.52	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 68, 69; %=52.2 - по стр. 70)					229		4 071.05	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 68, 69; %=23.38 - по стр. 70)					124		2 198.21	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 088		31 167.78	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10					2 088		31 167.78	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					229		4 071.05	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					124		2 198.21	
	Трудозатраты осн. рабочих					29		28.61	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	102	3.52	100.71	
	Итого с учетом проезда в отпуск					2 190		31 268.49	
	НДС 18 %				18	394	18	5 628.33	
	Итого с учетом  НДС 18 %					2 584		36 896.82	
	
	Раздел 11.  Лестничная клетка	
	
71.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		5.34	2 392.51	12 776	33 027.08	176 364.61	
71. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	180.9726	8.64	1 564	308.448	55 820.64	
71. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.8544	12.79	11			
71. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.534	31.26	17	186.56	99.62	
			(1)			13.50	7			
71. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.3204	65.71	21	500.00	160.20	
			(1)			11.60	4			
71. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	1.2816	2.44	3	26.77	34.31	
71. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	27.234	4.50	123	49.36	1 344.27	
71. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.13617	586.47	80	6 433.58	876.06	
71. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	8.544	72.32	618	793.35	6 778.38	
71. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.023496	74.58	2	818.14	19.22	
71. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	21.4668	8.09	174	88.75	1 905.18	
71. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.38448	4 294.00	1 651	47 105.18	18 111.00	
71. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.37914	22 484.66	8 525	240 585.86	91 215.72	
		Накладные расходы				88%	1 386	44%	24 561.08	
		Сметная прибыль				50%	788	25%	13 955.16	
		Всего с НР и СП					14 950		214 880.85	
	
72.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.29	2 469.47	716	35 349.96	10 251.49	
72. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	11.8349	8.64	102	308.448	3 650.45	
72. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0464	12.79	1			
72. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.029	31.26	1	186.56	5.41	
			(1)			13.50				
72. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0174	65.71	1	500.00	8.70	
			(1)			11.60				
72. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.0696	2.44		26.77	1.86	
72. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.479	4.50	7	49.36	73.00	
72. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.007395	586.47	4	6 433.58	47.58	
72. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.464	72.32	34	793.35	368.11	
72. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.001276	74.58		818.14	1.04	
72. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.1658	8.09	9	88.75	103.46	
72. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.02204	4 294.00	95	47 105.18	1 038.20	
72. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.02059	22 484.66	463	240 585.86	4 953.66	
		Накладные расходы				88%	91	44%	1 606.20	
		Сметная прибыль				50%	52	25%	912.61	
		Всего с НР и СП					858		12 770.30	
	
73.	ФЕР 11-01-052-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм	100 м2		0.7	22 251.20	15 576	185 471.05	129 829.74	
73. 1.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	54.99	38.493	8.46	326	302.022	11 625.73	
73. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.209	0.1463	12.05	2			
73. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.049	0.0343	31.26	1	186.56	6.40	
			(1)			13.50				
73. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.16	0.112	65.71	7	500.00	56.00	
			(1)			11.60	1			
73. 5.	ФССЦ 04.3.02.02-0102	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг	306	214.2	50.19	10 751	351.33	75 254.89	
73. 6.	ФССЦ 14.4.01.21-0213	Грунтовка: КФ-030 желтая	т	0.04	0.028	30 204.97	846	331 348.52	9 277.76	
73. 7.	ФССЦ 14.4.03.15-0004	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP ТС441 Р, компонент А, цвет светло-серый	кг	20	14	260.38	3 645	2 400.64	33 608.96	
		Накладные расходы				121.5%	399	60.75%	7 062.63	
		Сметная прибыль				63.75%	209	31.88%	3 706.28	
		Всего с НР и СП					16 184		140 598.65	
	
74.	ФЕРр 57-2-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из метлахской плитки	100 м2		0.294	641.01	188	21 545.53	6 334.39	
74. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	20.54178	8.53	175	304.521	6 255.40	
74. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.42336	13.50	6			
74. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.42336	31.26	13	186.56	78.98	
			(1)			13.50	6			
74. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	1.5288					
		Накладные расходы				88%	159	44%	2 752.38	
		Сметная прибыль				68%	123	34%	2 126.84	
		Всего с НР и СП					470		11 213.60	
	
75.	ФЕР 11-01-039-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м		0.322	2 696.74	868	103 024.33	33 173.84	
75. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	23.82	7.67004	9.51	73	339.507	2 604.03	
75. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.03542	12.46				
75. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.0161	31.26	1	186.56	3.00	
			(1)			13.50				
75. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.01932	65.71	1	500.00	9.66	
			(1)			11.60				
75. 5.	ФССЦ 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.16	0.05152	424.88	22	4 660.93	240.13	
75. 6.	ФССЦ 06.2.05.03-0031	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	32.522	23.73	772	932.20	30 317.01	
		Накладные расходы				121.5%	89	60.75%	1 581.95	
		Сметная прибыль				63.75%	47	31.88%	830.16	
		Всего с НР и СП					1 003		35 585.95	
	
76.	ФЕР 10-02-041-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м		0.265	444.90	118	11 130.27	2 949.52	
76. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	28.78	7.6267	8.86	68	316.302	2 412.34	
76. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.17	0.31005	12.36	4			
76. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.47	0.12455	111.99	14	1 437.95	179.10	
			(1)			13.50	2			
76. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.7	0.1855	65.71	12	500.00	92.75	
			(1)			11.60	2			
76. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00762	0.0020193	11 978.00	24	131 398.66	265.33	
		Накладные расходы				117%	84	58.5%	1 411.22	
		Сметная прибыль				53.55%	39	26.78%	646.02	
		Всего с НР и СП					241		5 006.76	
	
77.	С Прайс-лист.	Стоимость перил из оцинкованной стали	п.м.		26.5	575.20	15 243	5 752.00	152 428.00	
	
78.	ФЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство оконных ограждений	т		0.0235	1 076.47	25	20 551.84	482.97	
78. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	0.760695	9.40	7	335.580	255.27	
78. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.137005	13.46	2			
78. 3.	ФСЭМ 91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.001645	120.24		1 543.88	2.54	
			(1)			15.42				
78. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.00282	111.99		1 437.95	4.06	
			(1)			13.50				
78. 5.	ФСЭМ 91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.128075	96.89	12	1 244.07	159.33	
			(1)			13.50	2			
78. 6.	ФСЭМ 91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.02256	0.90		11.56	0.26	
78. 7.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.004465	65.71		500.00	2.23	
			(1)			11.60				
78. 8.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.03948	1.20		18.36	0.72	
78. 9.	ФСЭМ 91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.22607	12.31	3	158.06	35.73	
78. 10.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.032195	6.22		68.23	2.20	
78. 11.	ФССЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.009635	6.09		66.81	0.64	
78. 12.	ФССЦ 01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000094	10 749.00	1	117 916.53	11.08	
78. 13.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000235	11 978.00		131 398.66	0.03	
78. 14.	ФССЦ 01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000235	37 900.00		415 763.00	0.98	
78. 15.	ФССЦ 07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.0000235	7 712.00		84 600.64	1.99	
78. 16.	ФССЦ 08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00043945	50.24		551.13	0.24	
78. 17.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000000705	4 455.20		48 873.54	0.03	
78. 18.	ФССЦ 08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00004559	4 920.00		53 972.40	2.46	
78. 19.	ФССЦ 11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000024205	1 700.00		18 649.00	0.45	
78. 20.	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000007285	15 620.00		171 351.40	1.25	
78. 21.	ФССЦ 14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000141	9 420.00		103 337.40	1.46	
78. 22.	ФССЦ 07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.0235					
		Накладные расходы				89.1%	8	44.55%	113.72	
		Сметная прибыль				72.25%	7	36.13%	92.23	
		Всего с НР и СП					40		688.92	
	
79.	ФССЦ 07.2.07.12-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Стоимость оконных ограждений	т		0.0235	8 300.00	195	91 051.00	2 139.70	
	
	2 этаж	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11					45 705		513 954.26	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					45 485		511 331.59	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 71, 72, 74; %=60.75 - по стр. 73, 75; %=58.5 - по стр. 76)					2 207		38 975.45	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 71, 72; %=31.88 - по стр. 73, 75; %=34 - по стр. 74; %=26.78 - по стр. 76)					1 256		22 177.08	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					48 948		572 484.12	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					220		2 622.67	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44.55 - по стр. 78)					8		113.72	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36.13 - по стр. 78)					7		92.23	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					235		2 828.62	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11					49 183		575 312.74	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 215		39 089.17	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 263		22 269.31	
	Трудозатраты осн. рабочих					268		267.90	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	943	3.52	943.01	
	Итого с учетом проезда в отпуск					50 126		576 255.75	
	НДС 18 %				18	9 023	18	103 726.04	
	Итого с учетом  НДС 18 %					59 149		679 981.79	
	
	Раздел 12.  Коридор	
	
80.	ФЕРр 63-10-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж гипсовых потолков	100 м2		1.46	89.02	130	2 992.24	4 368.68	
80. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9.58	13.9868	8.64	121	308.448	4 314.20	
80. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.292	13.50	4			
80. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.292	31.26	9	186.56	54.48	
			(1)			13.50	4			
		Накладные расходы				85%	106	42.5%	1 833.54	
		Сметная прибыль				50%	63	25%	1 078.55	
		Всего с НР и СП					299		7 280.77	
	
84.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		1.46	6 623.23	9 670	60 382.74	88 158.80	
84. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	149.5916	9.40	1 406	335.580	50 199.95	
84. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.34	7.7964	11.87	93			
84. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	1.1096	31.26	35	186.56	207.01	
			(1)			13.50	15			
84. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.58	6.6868	65.71	439	500.00	3 343.40	
			(1)			11.60	78			
84. 5.	ФССЦ 01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>	м2	103	150.38	51.80	7 790	228.81	34 408.45	
		Накладные расходы				104.4%	1 565	52.2%	26 204.37	
		Сметная прибыль				46.75%	701	23.38%	11 736.75	
		Всего с НР и СП					11 936		126 099.92	
	
85.	ФЕРр 57-2-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0.29	641.01	186	21 545.53	6 248.20	
85. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	20.2623	8.53	173	304.521	6 170.30	
85. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.4176	13.50	6			
85. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.4176	31.26	13	186.56	77.91	
			(1)			13.50	6			
85. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	1.508					
		Накладные расходы				88%	158	44%	2 714.93	
		Сметная прибыль				68%	122	34%	2 097.90	
		Всего с НР и СП					465		11 061.03	
	
86.	ФЕР 11-01-047-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2		0.29	27 183.84	7 883	194 195.24	56 316.62	
86. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234.92	68.1268	8.74	595	312.018	21 256.79	
86. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.5017	10.12	5			
86. 3.	ФСЭМ 91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.0058	83.43		1 069.57	6.20	
			(1)			13.50				
86. 4.	ФСЭМ 91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.01	0.0029	88.01		1 168.00	3.39	
			(1)			11.60				
86. 5.	ФСЭМ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.69	0.4901	12.39	6	158.84	77.85	
			(1)			10.06	5			
86. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0029	65.71		500.00	1.45	
			(1)			11.60				
86. 7.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.1276	2.44		26.77	3.42	
86. 8.	ФССЦ 04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.009	0.00261	6 513.00	17	71 447.61	186.48	
86. 9.	ФССЦ 06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	102	29.58	201.90	5 972	932.20	27 574.48	
86. 10.	ФССЦ 14.1.06.02-0044	Клей плиточный <Юнис Гранит>	кг	1200	348	3.69	1 284	20.48	7 127.04	
86. 11.	ФССЦ 11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.01	0.0029	2 500.00	7	27 425.00	79.53	
		Накладные расходы				121.5%	729	60.75%	12 913.50	
		Сметная прибыль				63.75%	383	31.88%	6 776.66	
		Всего с НР и СП					8 995		76 006.78	
	
87.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		2.22	2 392.51	5 311	33 027.08	73 320.12	
87. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	75.2358	8.64	650	308.448	23 206.33	
87. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.3552	12.79	5			
87. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.222	31.26	7	186.56	41.42	
			(1)			13.50	3			
87. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1332	65.71	9	500.00	66.60	
			(1)			11.60	2			
87. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.5328	2.44	1	26.77	14.26	
87. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	11.322	4.50	51	49.36	558.85	
87. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.05661	586.47	33	6 433.58	364.20	
87. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	3.552	72.32	257	793.35	2 817.98	
87. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.009768	74.58	1	818.14	7.99	
87. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	8.9244	8.09	72	88.75	792.04	
87. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.15984	4 294.00	686	47 105.18	7 529.29	
87. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.15762	22 484.66	3 544	240 585.86	37 921.14	
		Накладные расходы				88%	576	44%	10 210.79	
		Сметная прибыль				50%	328	25%	5 801.58	
		Всего с НР и СП					6 215		89 332.49	
	
88.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.04	1 579.14	63	53 145.71	2 125.83	
88. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	7.172	8.02	58	286.314	2 053.44	
88. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.1588	32.50	5	416.65	66.16	
88. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.3172	1.53		19.61	6.22	
88. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.42					
		Накладные расходы				90%	52	45%	924.05	
		Сметная прибыль				62%	36	31%	636.57	
		Всего с НР и СП					151		3 686.44	
	
89.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.0836	6 447.49	539	92 198.11	7 707.76	
		Объем: 4.14+1.8+2.42								
89. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	7.484708	9.18	69	327.726	2 452.93	
89. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.976448	13.18	13			
89. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.810084	86.40	70	1 107.65	897.29	
			(1)			13.50	11			
89. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.166364	65.71	11	500.00	83.18	
			(1)			11.60	2			
89. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000345268	11 978.00	4	131 398.66	45.37	
89. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.008778	458.00	4	5 024.26	44.10	
89. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.006688	1 100.00	7	12 500.00	83.60	
89. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	2.70864	46.86	127	514.05	1 392.38	
89. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	3.762	57.09	215	626.28	2 356.07	
89. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	3.135	10.26	32	112.55	352.84	
		Накладные расходы				117%	96	58.5%	1 434.96	
		Сметная прибыль				53.55%	44	26.78%	656.89	
		Всего с НР и СП					679		9 799.62	
	
90.	ФССЦ 11.2.02.01-0072 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 23-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2		4.14	214.70	889	2 962.86	12 266.24	
		Объем: 2.3*0.9*2								
	
91.	ФССЦ 11.2.02.01-0072 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2		1.8	214.70	386	2 962.86	5 333.15	
	
92.	ФССЦ 11.2.02.01-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2	м2		2.42	209.05	506	2 884.89	6 981.43	
	
93.	ФЕРр 56-12-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт		0.23	6 401.29	1 472	85 789.36	19 731.55	
93. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	73.2	16.836	8.53	144	304.521	5 126.92	
93. 2.	ФССЦ 01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0.004	0.00092	16 974.00	16	217 606.68	200.20	
93. 3.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	100	23	57.09	1 313	626.28	14 404.44	
		Накладные расходы				90%	130	45%	2 307.11	
		Сметная прибыль				62%	89	31%	1 589.35	
		Всего с НР и СП					1 691		23 628.01	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12					27 035		282 558.38	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 035		282 558.38	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 781		24 580.82	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=42.5 - по стр. 80; %=52.2 - по стр. 84; %=44 - по стр. 85, 87; %=60.75 - по стр. 86; %=45 - по стр. 88, 93; %=58.5 - по стр. 89)					3 412		58 543.25	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 80, 87; %=23.38 - по стр. 84; %=34 - по стр. 85; %=31.88 - по стр. 86; %=31 - по стр. 88, 93; %=26.78 - по стр. 89)					1 764		30 374.25	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					32 211		371 475.88	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12					32 211		371 475.88	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 412		58 543.25	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 764		30 374.25	
	Трудозатраты осн. рабочих					359		358.70	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	1 264	3.52	1 262.62	
	Итого с учетом проезда в отпуск					33 475		372 738.50	
	НДС 18 %				18	6 026	18	67 092.93	
	Итого с учетом  НДС 18 %					39 501		439 831.43	
	
	Раздел 13.  Кабинет 201	
	
94.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.523	6 623.23	3 464	60 382.74	31 580.17	
94. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	53.58658	9.40	504	335.580	17 982.58	
94. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.34	2.79282	11.87	33			
94. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.39748	31.26	12	186.56	74.15	
			(1)			13.50	5			
94. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.58	2.39534	65.71	157	500.00	1 197.67	
			(1)			11.60	28			
94. 5.	ФССЦ 01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>	м2	103	53.869	51.80	2 790	228.81	12 325.77	
		Накладные расходы				104.4%	561	52.2%	9 386.91	
		Сметная прибыль				46.75%	251	23.38%	4 204.33	
		Всего с НР и СП					4 276		45 171.40	
	
95.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.56	2 392.51	1 340	33 027.08	18 495.16	
95. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	18.9784	8.64	164	308.448	5 853.85	
95. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0896	12.79	1			
95. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.056	31.26	2	186.56	10.45	
			(1)			13.50	1			
95. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0336	65.71	2	500.00	16.80	
			(1)			11.60				
95. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.1344	2.44		26.77	3.60	
95. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.856	4.50	13	49.36	140.97	
95. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.01428	586.47	8	6 433.58	91.87	
95. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.896	72.32	65	793.35	710.84	
95. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.002464	74.58		818.14	2.02	
95. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	2.2512	8.09	18	88.75	199.79	
95. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.04032	4 294.00	173	47 105.18	1 899.28	
95. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.03976	22 484.66	894	240 585.86	9 565.69	
		Накладные расходы				88%	145	44%	2 575.69	
		Сметная прибыль				50%	83	25%	1 463.46	
		Всего с НР и СП					1 568		22 534.32	
	
96.	ФЕРр 57-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.523	92.91	49	3 195.91	1 671.46	
96. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	5.95697	7.80	46	278.460	1 658.78	
96. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.06799	13.50	1			
96. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.06799	31.26	2	186.56	12.68	
			(1)			13.50	1			
96. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.47	0.24581					
		Накладные расходы				88%	41	44%	729.86	
		Сметная прибыль				68%	32	34%	563.99	
		Всего с НР и СП					122		2 965.31	
	
97.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.523	10 599.01	5 543	71 428.01	37 356.85	
97. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	22.1752	8.31	184	296.667	6 578.65	
97. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.44455	12.38	6			
97. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.18305	31.26	6	186.56	34.15	
			(1)			13.50	2			
97. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.2615	65.71	17	500.00	130.75	
			(1)			11.60	3			
97. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.2615	1.82		19.97	5.22	
97. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	53.346	94.48	5 040	513.00	27 366.50	
97. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.02615	11 300.00	295	123 961.00	3 241.58	
		Накладные расходы				121.5%	231	60.75%	3 996.53	
		Сметная прибыль				63.75%	121	31.88%	2 097.27	
		Всего с НР и СП					5 895		43 450.65	
	
98.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.285	1 404.51	400	16 916.47	4 821.19	
98. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.9038	9.18	17	327.726	623.92	
98. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.009975	11.87				
98. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.001425	31.26		186.56	0.27	
			(1)			13.50				
98. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00855	65.71	1	500.00	4.28	
			(1)			11.60				
98. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.74955	12.00	9	131.64	98.67	
98. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.074955	160.00	12	1 755.20	131.56	
98. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	28.785	12.30	354	134.93	3 883.96	
98. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.0228	101.00	2	1 107.97	25.26	
98. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.0228	101.00	2	1 107.97	25.26	
98. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.01995	128.00	3	1 404.16	28.01	
		Накладные расходы				121.5%	21	60.75%	379.03	
		Сметная прибыль				63.75%	11	31.88%	198.91	
		Всего с НР и СП					431		5 399.13	
	
99.	ФЕРр 65-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт		0.01	445.72	4	15 670.43	156.70	
99. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	0.513	8.53	4	304.521	156.22	
99. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0026	13.50				
99. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0026	31.26		186.56	0.49	
			(1)			13.50				
99. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				81%	3	40.5%	63.27	
		Сметная прибыль				50%	2	25%	39.06	
		Всего с НР и СП					9		259.02	
	
100.	ФЕР 17-01-005-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка раковин	10 компл		0.1	207.40	21	4 372.09	437.21	
100. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.99	0.899	9.62	9	343.434	308.75	
100. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.021	12.23				
100. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.007	31.26		186.56	1.31	
			(1)			13.50				
100. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.014	65.71	1	500.00	7.00	
			(1)			11.60				
100. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0014	0.00014	30 030.00	4	329 429.10	46.12	
100. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.002	37.29		409.07	0.82	
100. 7.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 836.00		20 140.92	4.03	
100. 8.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	15 119.00	1	165 855.43	6.63	
100. 9.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00002	16 950.00		185 941.50	3.72	
100. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	0.4	4.16	2	45.64	18.26	
100. 11.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0007	0.00007	52 846.23	4	579 723.14	40.58	
		Накладные расходы				126.9%	11	63.45%	195.90	
		Сметная прибыль				70.55%	6	35.28%	108.93	
		Всего с НР и СП					39		742.04	
	
101.	ФССЦ 18.2.02.08-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раковины стальные эмалированные	компл.		1	101.70	102	1 115.65	1 115.65	
	
102.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.1	3 215.43	322	34 586.06	3 458.61	
102. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	0.7	9.62	7	343.434	240.40	
102. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.013	37.29		409.07	5.32	
102. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	15 119.00		165 855.43	4.31	
102. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000013	16 950.00		185 941.50	2.42	
102. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.2	4.16	1	45.64	9.13	
102. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00001	52 846.23	1	579 723.14	5.80	
102. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	1	312.35	312	3 191.23	3 191.23	
		Накладные расходы				126.9%	9	63.45%	152.53	
		Сметная прибыль				70.55%	5	35.28%	84.81	
		Всего с НР и СП					336		3 695.96	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13					11 245		99 093.00	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 796		93 924.83	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52.2 - по стр. 94; %=44 - по стр. 95, 96; %=60.75 - по стр. 97, 98)					999		17 068.03	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=23.38 - по стр. 94; %=25 - по стр. 95; %=34 - по стр. 96; %=31.88 - по стр. 97, 98)					497		8 527.95	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 292		119 520.81	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					449		5 168.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=40.5 - по стр. 99; %=63.45 - по стр. 100, 102)					24		411.70	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 99; %=35.28 - по стр. 100, 102)					13		232.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					486		5 812.67	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13					12 778		125 333.48	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 023		17 479.73	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					510		8 760.75	
	Трудозатраты осн. рабочих					105		104.71	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	370	3.52	368.58	
	Итого с учетом проезда в отпуск					13 148		125 702.06	
	НДС 18 %				18	2 367	18	22 626.37	
	Итого с учетом  НДС 18 %					15 515		148 328.43	
	
	Раздел 14.  Кабинет 202	
	
103.	ФЕРр 65-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт		0.01	445.72	4	15 670.43	156.70	
103. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	0.513	8.53	4	304.521	156.22	
103. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0026	13.50				
103. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0026	31.26		186.56	0.49	
			(1)			13.50				
103. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				81%	3	40.5%	63.27	
		Сметная прибыль				50%	2	25%	39.06	
		Всего с НР и СП					9		259.02	
	
104.	ФЕР 17-01-005-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка раковин	10 компл		0.1	207.40	21	4 372.09	437.21	
104. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.99	0.899	9.62	9	343.434	308.75	
104. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.021	12.23				
104. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.007	31.26		186.56	1.31	
			(1)			13.50				
104. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.014	65.71	1	500.00	7.00	
			(1)			11.60				
104. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0014	0.00014	30 030.00	4	329 429.10	46.12	
104. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.002	37.29		409.07	0.82	
104. 7.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 836.00		20 140.92	4.03	
104. 8.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	15 119.00	1	165 855.43	6.63	
104. 9.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00002	16 950.00		185 941.50	3.72	
104. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	0.4	4.16	2	45.64	18.26	
104. 11.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0007	0.00007	52 846.23	4	579 723.14	40.58	
		Накладные расходы				126.9%	11	63.45%	195.90	
		Сметная прибыль				70.55%	6	35.28%	108.93	
		Всего с НР и СП					39		742.04	
	
105.	ФССЦ 18.2.02.08-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раковины стальные эмалированные	компл.		1	101.70	102	1 115.65	1 115.65	
	
106.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.1	3 215.43	322	34 586.06	3 458.61	
106. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	0.7	9.62	7	343.434	240.40	
106. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.013	37.29		409.07	5.32	
106. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	15 119.00		165 855.43	4.31	
106. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000013	16 950.00		185 941.50	2.42	
106. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.2	4.16	1	45.64	9.13	
106. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00001	52 846.23	1	579 723.14	5.80	
106. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	1	312.35	312	3 191.23	3 191.23	
		Накладные расходы				126.9%	9	63.45%	152.53	
		Сметная прибыль				70.55%	5	35.28%	84.81	
		Всего с НР и СП					336		3 695.96	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14					449		5 168.17	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					449		5 168.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=40.5 - по стр. 103; %=63.45 - по стр. 104, 106)					24		411.70	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 103; %=35.28 - по стр. 104, 106)					13		232.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					486		5 812.67	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14					486		5 812.67	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					24		411.70	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13		232.80	
	Трудозатраты осн. рабочих					2		2.11	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	7	3.52	7.43	
	Итого с учетом проезда в отпуск					493		5 820.10	
	НДС 18 %				18	89	18	1 047.62	
	Итого с учетом  НДС 18 %					582		6 867.72	
	
	Раздел 15.  Кабинет 204	
	
107.	ФЕРр 65-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт		0.01	445.72	4	15 670.43	156.70	
107. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	0.513	8.53	4	304.521	156.22	
107. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0026	13.50				
107. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0026	31.26		186.56	0.49	
			(1)			13.50				
107. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				81%	3	40.5%	63.27	
		Сметная прибыль				50%	2	25%	39.06	
		Всего с НР и СП					9		259.02	
	
108.	ФЕР 17-01-005-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка раковин	10 компл		0.1	207.40	21	4 372.09	437.21	
108. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.99	0.899	9.62	9	343.434	308.75	
108. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.021	12.23				
108. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.007	31.26		186.56	1.31	
			(1)			13.50				
108. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.014	65.71	1	500.00	7.00	
			(1)			11.60				
108. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0014	0.00014	30 030.00	4	329 429.10	46.12	
108. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.002	37.29		409.07	0.82	
108. 7.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 836.00		20 140.92	4.03	
108. 8.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	15 119.00	1	165 855.43	6.63	
108. 9.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00002	16 950.00		185 941.50	3.72	
108. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	0.4	4.16	2	45.64	18.26	
108. 11.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0007	0.00007	52 846.23	4	579 723.14	40.58	
		Накладные расходы				126.9%	11	63.45%	195.90	
		Сметная прибыль				70.55%	6	35.28%	108.93	
		Всего с НР и СП					39		742.04	
	
109.	ФССЦ 18.2.02.08-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раковины стальные эмалированные	компл.		1	101.70	102	1 115.65	1 115.65	
	
110.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.1	3 215.43	322	34 586.06	3 458.61	
110. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	0.7	9.62	7	343.434	240.40	
110. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.013	37.29		409.07	5.32	
110. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	15 119.00		165 855.43	4.31	
110. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000013	16 950.00		185 941.50	2.42	
110. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.2	4.16	1	45.64	9.13	
110. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00001	52 846.23	1	579 723.14	5.80	
110. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	1	312.35	312	3 191.23	3 191.23	
		Накладные расходы				126.9%	9	63.45%	152.53	
		Сметная прибыль				70.55%	5	35.28%	84.81	
		Всего с НР и СП					336		3 695.96	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 15					449		5 168.17	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					449		5 168.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=40.5 - по стр. 107; %=63.45 - по стр. 108, 110)					24		411.70	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 107; %=35.28 - по стр. 108, 110)					13		232.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					486		5 812.67	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 15					486		5 812.67	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					24		411.70	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13		232.80	
	Трудозатраты осн. рабочих					2		2.11	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	7	3.52	7.43	
	Итого с учетом проезда в отпуск					493		5 820.10	
	НДС 18 %				18	89	18	1 047.62	
	Итого с учетом  НДС 18 %					582		6 867.72	
	
	Раздел 16.  Кабинет 205	
	
111.	ФЕРр 63-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2		0.532	81.12	43	2 895.98	1 540.66	
111. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.4	5.5328	7.80	43	278.460	1 540.66	
111. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.03	0.01596					
		Накладные расходы				85%	37	42.5%	654.78	
		Сметная прибыль				50%	22	25%	385.17	
		Всего с НР и СП					101		2 580.61	
	
112.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.532	2 392.51	1 273	33 027.08	17 570.41	
112. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	18.02948	8.64	156	308.448	5 561.16	
112. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.08512	12.79	1			
112. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0532	31.26	2	186.56	9.92	
			(1)			13.50	1			
112. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.03192	65.71	2	500.00	15.96	
			(1)			11.60				
112. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.12768	2.44		26.77	3.42	
112. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.7132	4.50	12	49.36	133.92	
112. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.013566	586.47	8	6 433.58	87.28	
112. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.8512	72.32	62	793.35	675.30	
112. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0023408	74.58		818.14	1.92	
112. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	2.13864	8.09	17	88.75	189.80	
112. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.038304	4 294.00	164	47 105.18	1 804.32	
112. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.037772	22 484.66	849	240 585.86	9 087.41	
		Накладные расходы				88%	138	44%	2 446.91	
		Сметная прибыль				50%	79	25%	1 390.29	
		Всего с НР и СП					1 490		21 407.61	
	
113.	ФЕРр 57-1-4 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж ламината	100 м2		0.352	116.22	41	4 149.05	1 460.47	
113. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14.9	5.2448	7.80	41	278.460	1 460.47	
113. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.92	0.67584					
		Накладные расходы				88%	36	44%	642.61	
		Сметная прибыль				68%	28	34%	496.56	
		Всего с НР и СП					105		2 599.64	
	
114.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.352	10 599.01	3 731	71 428.01	25 142.66	
114. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	14.9248	8.31	124	296.667	4 427.70	
114. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.2992	12.38	4			
114. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.1232	31.26	4	186.56	22.98	
			(1)			13.50	2			
114. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.176	65.71	12	500.00	88.00	
			(1)			11.60	2			
114. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.176	1.82		19.97	3.51	
114. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	35.904	94.48	3 392	513.00	18 418.75	
114. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.0176	11 300.00	199	123 961.00	2 181.71	
		Накладные расходы				121.5%	156	60.75%	2 689.83	
		Сметная прибыль				63.75%	82	31.88%	1 411.55	
		Всего с НР и СП					3 968		29 244.04	
	
115.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.2374	1 404.51	333	16 916.47	4 015.97	
115. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.585832	9.18	15	327.726	519.72	
115. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.008309	11.87				
115. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.001187	31.26		186.56	0.22	
			(1)			13.50				
115. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.007122	65.71		500.00	3.56	
			(1)			11.60				
115. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.624362	12.00	7	131.64	82.19	
115. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.0624362	160.00	10	1 755.20	109.59	
115. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	23.9774	12.30	295	134.93	3 235.27	
115. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.018992	101.00	2	1 107.97	21.04	
115. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.018992	101.00	2	1 107.97	21.04	
115. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.016618	128.00	2	1 404.16	23.33	
		Накладные расходы				121.5%	18	60.75%	315.73	
		Сметная прибыль				63.75%	10	31.88%	165.69	
		Всего с НР и СП					361		4 497.39	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 16					5 421		49 730.17	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 421		49 730.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=42.5 - по стр. 111; %=44 - по стр. 112, 113; %=60.75 - по стр. 114, 115)					385		6 749.86	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 111, 112; %=34 - по стр. 113; %=31.88 - по стр. 114, 115)					219		3 849.25	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 025		60 329.28	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 16					6 025		60 329.28	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					385		6 749.86	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					219		3 849.25	
	Трудозатраты осн. рабочих					45		45.32	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	158	3.52	159.53	
	Итого с учетом проезда в отпуск					6 183		60 488.81	
	НДС 18 %				18	1 113	18	10 887.99	
	Итого с учетом  НДС 18 %					7 296		71 376.80	
	
	Раздел 17.  Кабинет 218	
	
116.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.435	2 392.51	1 041	33 027.08	14 366.78	
116. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	14.74215	8.64	127	308.448	4 547.19	
116. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0696	12.79	1			
116. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0435	31.26	1	186.56	8.12	
			(1)			13.50	1			
116. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0261	65.71	2	500.00	13.05	
			(1)			11.60				
116. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.1044	2.44		26.77	2.79	
116. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.2185	4.50	10	49.36	109.51	
116. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0110925	586.47	7	6 433.58	71.36	
116. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.696	72.32	50	793.35	552.17	
116. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.001914	74.58		818.14	1.57	
116. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.7487	8.09	14	88.75	155.20	
116. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.03132	4 294.00	134	47 105.18	1 475.33	
116. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.030885	22 484.66	694	240 585.86	7 430.49	
		Накладные расходы				88%	113	44%	2 000.76	
		Сметная прибыль				50%	64	25%	1 136.80	
		Всего с НР и СП					1 218		17 504.34	
	
117.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.172	6 623.23	1 139	60 382.74	10 385.83	
117. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	17.62312	9.40	166	335.580	5 913.97	
117. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.34	0.91848	11.87	11			
117. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.13072	31.26	4	186.56	24.39	
			(1)			13.50	2			
117. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.58	0.78776	65.71	52	500.00	393.88	
			(1)			11.60	9			
117. 5.	ФССЦ 01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>	м2	103	17.716	51.80	918	228.81	4 053.60	
		Накладные расходы				104.4%	185	52.2%	3 087.09	
		Сметная прибыль				46.75%	83	23.38%	1 382.69	
		Всего с НР и СП					1 407		14 855.61	
	
118.	ФЕРр 57-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.172	92.91	16	3 195.91	549.70	
118. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	1.95908	7.80	15	278.460	545.53	
118. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.02236	13.50				
118. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.02236	31.26	1	186.56	4.17	
			(1)			13.50				
118. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.47	0.08084					
		Накладные расходы				88%	13	44%	240.03	
		Сметная прибыль				68%	10	34%	185.48	
		Всего с НР и СП					39		975.21	
	
119.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.172	10 599.01	1 823	71 428.01	12 285.62	
119. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	7.2928	8.31	61	296.667	2 163.53	
119. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.1462	12.38	2			
119. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.0602	31.26	2	186.56	11.23	
			(1)			13.50	1			
119. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.086	65.71	6	500.00	43.00	
			(1)			11.60	1			
119. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.086	1.82		19.97	1.72	
119. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	17.544	94.48	1 658	513.00	9 000.07	
119. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.0086	11 300.00	97	123 961.00	1 066.06	
		Накладные расходы				121.5%	77	60.75%	1 314.34	
		Сметная прибыль				63.75%	40	31.88%	689.73	
		Всего с НР и СП					1 940		14 289.70	
	
120.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.1678	1 404.51	236	16 916.47	2 838.58	
120. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.120904	9.18	10	327.726	367.35	
120. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.005873	11.87				
120. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.000839	31.26		186.56	0.16	
			(1)			13.50				
120. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.005034	65.71		500.00	2.52	
			(1)			11.60				
120. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.441314	12.00	5	131.64	58.09	
120. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.0441314	160.00	7	1 755.20	77.46	
120. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	16.9478	12.30	208	134.93	2 286.77	
120. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.013424	101.00	1	1 107.97	14.87	
120. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.013424	101.00	1	1 107.97	14.87	
120. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.011746	128.00	2	1 404.16	16.49	
		Накладные расходы				121.5%	12	60.75%	223.17	
		Сметная прибыль				63.75%	6	31.88%	117.11	
		Всего с НР и СП					255		3 178.86	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 17					4 255		40 426.51	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 255		40 426.51	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 116, 118; %=52.2 - по стр. 117; %=60.75 - по стр. 119, 120)					399		6 865.40	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 116; %=23.38 - по стр. 117; %=34 - по стр. 118; %=31.88 - по стр. 119, 120)					203		3 511.81	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 857		50 803.72	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 17					4 857		50 803.72	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					399		6 865.40	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					203		3 511.81	
	Трудозатраты осн. рабочих					43		42.74	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	151	3.52	150.44	
	Итого с учетом проезда в отпуск					5 008		50 954.16	
	НДС 18 %				18	901	18	9 171.75	
	Итого с учетом  НДС 18 %					5 909		60 125.91	
	
	Раздел 18.  Кабинет 220	
	
121.	ФЕРр 65-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт		0.01	445.72	4	15 670.43	156.70	
121. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	0.513	8.53	4	304.521	156.22	
121. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0026	13.50				
121. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0026	31.26		186.56	0.49	
			(1)			13.50				
121. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				81%	3	40.5%	63.27	
		Сметная прибыль				50%	2	25%	39.06	
		Всего с НР и СП					9		259.02	
	
122.	ФЕР 17-01-005-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка раковин	10 компл		0.1	207.40	21	4 372.09	437.21	
122. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.99	0.899	9.62	9	343.434	308.75	
122. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.021	12.23				
122. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.007	31.26		186.56	1.31	
			(1)			13.50				
122. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.014	65.71	1	500.00	7.00	
			(1)			11.60				
122. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0014	0.00014	30 030.00	4	329 429.10	46.12	
122. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.002	37.29		409.07	0.82	
122. 7.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 836.00		20 140.92	4.03	
122. 8.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	15 119.00	1	165 855.43	6.63	
122. 9.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00002	16 950.00		185 941.50	3.72	
122. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	0.4	4.16	2	45.64	18.26	
122. 11.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0007	0.00007	52 846.23	4	579 723.14	40.58	
		Накладные расходы				126.9%	11	63.45%	195.90	
		Сметная прибыль				70.55%	6	35.28%	108.93	
		Всего с НР и СП					39		742.04	
	
123.	ФССЦ 18.2.02.08-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раковины стальные эмалированные	компл.		1	101.70	102	1 115.65	1 115.65	
	
124.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.1	3 215.43	322	34 586.06	3 458.61	
124. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	0.7	9.62	7	343.434	240.40	
124. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.013	37.29		409.07	5.32	
124. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	15 119.00		165 855.43	4.31	
124. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000013	16 950.00		185 941.50	2.42	
124. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.2	4.16	1	45.64	9.13	
124. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00001	52 846.23	1	579 723.14	5.80	
124. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	1	312.35	312	3 191.23	3 191.23	
		Накладные расходы				126.9%	9	63.45%	152.53	
		Сметная прибыль				70.55%	5	35.28%	84.81	
		Всего с НР и СП					336		3 695.96	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 18					449		5 168.17	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					449		5 168.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=40.5 - по стр. 121; %=63.45 - по стр. 122, 124)					24		411.70	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 121; %=35.28 - по стр. 122, 124)					13		232.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					486		5 812.67	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 18					486		5 812.67	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					24		411.70	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13		232.80	
	Трудозатраты осн. рабочих					2		2.11	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	7	3.52	7.43	
	Итого с учетом проезда в отпуск					493		5 820.10	
	НДС 18 %				18	89	18	1 047.62	
	Итого с учетом  НДС 18 %					582		6 867.72	
	
	Раздел 19.  Кабинет 221	
	
125.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.435	2 392.51	1 041	33 027.08	14 366.78	
125. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	14.74215	8.64	127	308.448	4 547.19	
125. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0696	12.79	1			
125. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0435	31.26	1	186.56	8.12	
			(1)			13.50	1			
125. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0261	65.71	2	500.00	13.05	
			(1)			11.60				
125. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.1044	2.44		26.77	2.79	
125. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.2185	4.50	10	49.36	109.51	
125. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0110925	586.47	7	6 433.58	71.36	
125. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.696	72.32	50	793.35	552.17	
125. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.001914	74.58		818.14	1.57	
125. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.7487	8.09	14	88.75	155.20	
125. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.03132	4 294.00	134	47 105.18	1 475.33	
125. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.030885	22 484.66	694	240 585.86	7 430.49	
		Накладные расходы				88%	113	44%	2 000.76	
		Сметная прибыль				50%	64	25%	1 136.80	
		Всего с НР и СП					1 218		17 504.34	
	
126.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.168	6 623.23	1 113	60 382.74	10 144.30	
126. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	17.21328	9.40	162	335.580	5 776.43	
126. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.34	0.89712	11.87	11			
126. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.12768	31.26	4	186.56	23.82	
			(1)			13.50	2			
126. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.58	0.76944	65.71	51	500.00	384.72	
			(1)			11.60	9			
126. 5.	ФССЦ 01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>	м2	103	17.304	51.80	896	228.81	3 959.33	
		Накладные расходы				104.4%	181	52.2%	3 015.30	
		Сметная прибыль				46.75%	81	23.38%	1 350.53	
		Всего с НР и СП					1 374		14 510.13	
	
127.	ФЕРр 57-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.168	92.91	16	3 195.91	536.91	
127. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	1.91352	7.80	15	278.460	532.84	
127. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.02184	13.50				
127. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.02184	31.26	1	186.56	4.07	
			(1)			13.50				
127. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.47	0.07896					
		Накладные расходы				88%	13	44%	234.45	
		Сметная прибыль				68%	10	34%	181.17	
		Всего с НР и СП					39		952.53	
	
128.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.168	10 599.01	1 781	71 428.01	11 999.91	
128. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	7.1232	8.31	59	296.667	2 113.22	
128. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.1428	12.38	2			
128. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.0588	31.26	2	186.56	10.97	
			(1)			13.50	1			
128. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.084	65.71	6	500.00	42.00	
			(1)			11.60	1			
128. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.084	1.82		19.97	1.68	
128. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	17.136	94.48	1 619	513.00	8 790.77	
128. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.0084	11 300.00	95	123 961.00	1 041.27	
		Накладные расходы				121.5%	74	60.75%	1 283.78	
		Сметная прибыль				63.75%	39	31.88%	673.69	
		Всего с НР и СП					1 894		13 957.39	
	
129.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.2946	1 404.51	414	16 916.47	4 983.59	
129. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.967928	9.18	18	327.726	644.94	
129. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.010311	11.87				
129. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.001473	31.26		186.56	0.27	
			(1)			13.50				
129. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.008838	65.71	1	500.00	4.42	
			(1)			11.60				
129. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.774798	12.00	9	131.64	101.99	
129. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.0774798	160.00	12	1 755.20	135.99	
129. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	29.7546	12.30	366	134.93	4 014.79	
129. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.023568	101.00	2	1 107.97	26.11	
129. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.023568	101.00	2	1 107.97	26.11	
129. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.020622	128.00	3	1 404.16	28.96	
		Накладные расходы				121.5%	22	60.75%	391.80	
		Сметная прибыль				63.75%	11	31.88%	205.61	
		Всего с НР и СП					447		5 581.00	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 19					4 365		42 031.49	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 365		42 031.49	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 125, 127; %=52.2 - по стр. 126; %=60.75 - по стр. 128, 129)					402		6 926.09	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 125; %=23.38 - по стр. 126; %=34 - по стр. 127; %=31.88 - по стр. 128, 129)					205		3 547.79	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 972		52 505.37	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 19					4 972		52 505.37	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					402		6 926.09	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					205		3 547.79	
	Трудозатраты осн. рабочих					43		42.96	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	151	3.52	151.22	
	Итого с учетом проезда в отпуск					5 123		52 656.59	
	НДС 18 %				18	922	18	9 478.19	
	Итого с учетом  НДС 18 %					6 045		62 134.78	
	
	Раздел 20.  Кабинет 227	
	
130.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.6213	2 392.51	1 486	33 027.08	20 519.72	
130. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	21.055857	8.64	182	308.448	6 494.64	
130. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.099408	12.79	1			
130. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.06213	31.26	2	186.56	11.59	
			(1)			13.50	1			
130. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.037278	65.71	2	500.00	18.64	
			(1)			11.60				
130. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.149112	2.44		26.77	3.99	
130. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	3.16863	4.50	14	49.36	156.40	
130. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.01584315	586.47	9	6 433.58	101.93	
130. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.99408	72.32	72	793.35	788.65	
130. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.00273372	74.58		818.14	2.24	
130. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	2.497626	8.09	20	88.75	221.66	
130. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0447336	4 294.00	192	47 105.18	2 107.18	
130. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.0441123	22 484.66	992	240 585.86	10 612.80	
		Накладные расходы				88%	161	44%	2 857.64	
		Сметная прибыль				50%	92	25%	1 623.66	
		Всего с НР и СП					1 739		25 001.02	
	
131.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.524	6 623.23	3 471	60 382.74	31 640.56	
131. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	53.68904	9.40	505	335.580	18 016.97	
131. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.34	2.79816	11.87	33			
131. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.39824	31.26	12	186.56	74.30	
			(1)			13.50	5			
131. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.58	2.39992	65.71	158	500.00	1 199.96	
			(1)			11.60	28			
131. 5.	ФССЦ 01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>	м2	103	53.972	51.80	2 796	228.81	12 349.33	
		Накладные расходы				104.4%	562	52.2%	9 404.86	
		Сметная прибыль				46.75%	252	23.38%	4 212.37	
		Всего с НР и СП					4 284		45 257.79	
	
132.	ФЕРр 57-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.524	92.91	49	3 195.91	1 674.66	
132. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	5.96836	7.80	47	278.460	1 661.95	
132. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.06812	13.50	1			
132. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.06812	31.26	2	186.56	12.71	
			(1)			13.50	1			
132. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.47	0.24628					
		Накладные расходы				88%	42	44%	731.26	
		Сметная прибыль				68%	33	34%	565.06	
		Всего с НР и СП					124		2 970.98	
	
133.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.524	10 599.01	5 554	71 428.01	37 428.28	
133. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	22.2176	8.31	185	296.667	6 591.23	
133. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.4454	12.38	6			
133. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.1834	31.26	6	186.56	34.22	
			(1)			13.50	2			
133. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.262	65.71	17	500.00	131.00	
			(1)			11.60	3			
133. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.262	1.82		19.97	5.23	
133. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	53.448	94.48	5 050	513.00	27 418.82	
133. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.0262	11 300.00	296	123 961.00	3 247.78	
		Накладные расходы				121.5%	232	60.75%	4 004.17	
		Сметная прибыль				63.75%	122	31.88%	2 101.28	
		Всего с НР и СП					5 908		43 533.74	
	
134.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.2946	1 404.51	414	16 916.47	4 983.59	
134. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.967928	9.18	18	327.726	644.94	
134. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.010311	11.87				
134. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.001473	31.26		186.56	0.27	
			(1)			13.50				
134. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.008838	65.71	1	500.00	4.42	
			(1)			11.60				
134. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.774798	12.00	9	131.64	101.99	
134. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.0774798	160.00	12	1 755.20	135.99	
134. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	29.7546	12.30	366	134.93	4 014.79	
134. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.023568	101.00	2	1 107.97	26.11	
134. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.023568	101.00	2	1 107.97	26.11	
134. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.020622	128.00	3	1 404.16	28.96	
		Накладные расходы				121.5%	22	60.75%	391.80	
		Сметная прибыль				63.75%	11	31.88%	205.61	
		Всего с НР и СП					447		5 581.00	
	
135.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.01	1 579.14	16	53 145.71	531.46	
135. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1.793	8.02	14	286.314	513.36	
135. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0397	32.50	1	416.65	16.54	
135. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.0793	1.53		19.61	1.56	
135. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		Накладные расходы				90%	13	45%	231.01	
		Сметная прибыль				62%	9	31%	159.14	
		Всего с НР и СП					37		921.61	
	
136.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.0242	6 447.49	156	92 198.11	2 231.19	
136. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	2.166626	9.18	20	327.726	710.06	
136. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.282656	13.18	4			
136. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.234498	86.40	20	1 107.65	259.74	
			(1)			13.50	3			
136. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.048158	65.71	3	500.00	24.08	
			(1)			11.60	1			
136. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000099946	11 978.00	1	131 398.66	13.13	
136. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.002541	458.00	1	5 024.26	12.77	
136. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.001936	1 100.00	2	12 500.00	24.20	
136. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	0.78408	46.86	37	514.05	403.06	
136. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	1.089	57.09	62	626.28	682.02	
136. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.9075	10.26	9	112.55	102.14	
		Накладные расходы				117%	28	58.5%	415.39	
		Сметная прибыль				53.55%	13	26.78%	190.15	
		Всего с НР и СП					197		2 836.73	
	
137.	ФССЦ 11.2.02.01-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2	м2		2.42	209.05	506	2 884.89	6 981.43	
	
138.	ФЕРр 65-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт		0.01	445.72	4	15 670.43	156.70	
138. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	0.513	8.53	4	304.521	156.22	
138. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0026	13.50				
138. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0026	31.26		186.56	0.49	
			(1)			13.50				
138. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				81%	3	40.5%	63.27	
		Сметная прибыль				50%	2	25%	39.06	
		Всего с НР и СП					9		259.02	
	
139.	ФЕР 17-01-005-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка раковин	10 компл		0.1	207.40	21	4 372.09	437.21	
139. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.99	0.899	9.62	9	343.434	308.75	
139. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.021	12.23				
139. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.007	31.26		186.56	1.31	
			(1)			13.50				
139. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.014	65.71	1	500.00	7.00	
			(1)			11.60				
139. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0014	0.00014	30 030.00	4	329 429.10	46.12	
139. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.002	37.29		409.07	0.82	
139. 7.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 836.00		20 140.92	4.03	
139. 8.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	15 119.00	1	165 855.43	6.63	
139. 9.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00002	16 950.00		185 941.50	3.72	
139. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	0.4	4.16	2	45.64	18.26	
139. 11.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0007	0.00007	52 846.23	4	579 723.14	40.58	
		Накладные расходы				126.9%	11	63.45%	195.90	
		Сметная прибыль				70.55%	6	35.28%	108.93	
		Всего с НР и СП					39		742.04	
	
140.	ФССЦ 18.2.02.08-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раковины стальные эмалированные	компл.		1	101.70	102	1 115.65	1 115.65	
	
141.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.1	3 215.43	322	34 586.06	3 458.61	
141. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	0.7	9.62	7	343.434	240.40	
141. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.013	37.29		409.07	5.32	
141. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	15 119.00		165 855.43	4.31	
141. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000013	16 950.00		185 941.50	2.42	
141. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.2	4.16	1	45.64	9.13	
141. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00001	52 846.23	1	579 723.14	5.80	
141. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	1	312.35	312	3 191.23	3 191.23	
		Накладные расходы				126.9%	9	63.45%	152.53	
		Сметная прибыль				70.55%	5	35.28%	84.81	
		Всего с НР и СП					336		3 695.96	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 20					12 101		111 159.06	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 652		105 990.89	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					506		6 981.43	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 130, 132; %=52.2 - по стр. 131; %=60.75 - по стр. 133, 134; %=45 - по стр. 135; %=58.5 - по стр. 136)					1 060		18 036.13	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 130; %=23.38 - по стр. 131; %=34 - по стр. 132; %=31.88 - по стр. 133, 134; %=31 - по стр. 135; %=26.78 - по стр. 136)					530		9 057.28	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 242		133 084.30	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					449		5 168.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=40.5 - по стр. 138; %=63.45 - по стр. 139, 141)					24		411.70	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 138; %=35.28 - по стр. 139, 141)					13		232.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					486		5 812.67	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 20					13 728		138 896.97	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 084		18 447.83	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					543		9 290.08	
	Трудозатраты осн. рабочих					111		110.97	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	391	3.52	390.61	
	Итого с учетом проезда в отпуск					14 119		139 287.58	
	НДС 18 %				18	2 541	18	25 071.76	
	Итого с учетом  НДС 18 %					16 660		164 359.34	
	
	Раздел 21.  Кабинет 228	
	
142.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.01	1 579.14	16	53 145.71	531.46	
142. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1.793	8.02	14	286.314	513.36	
142. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0397	32.50	1	416.65	16.54	
142. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.0793	1.53		19.61	1.56	
142. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		Накладные расходы				90%	13	45%	231.01	
		Сметная прибыль				62%	9	31%	159.14	
		Всего с НР и СП					37		921.61	
	
143.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.018	6 447.49	116	92 198.11	1 659.57	
143. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1.61154	9.18	15	327.726	528.14	
143. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.21024	13.18	3			
143. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.17442	86.40	15	1 107.65	193.20	
			(1)			13.50	2			
143. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.03582	65.71	2	500.00	17.91	
			(1)			11.60				
143. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.00007434	11 978.00	1	131 398.66	9.77	
143. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00189	458.00	1	5 024.26	9.50	
143. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.00144	1 100.00	2	12 500.00	18.00	
143. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	0.5832	46.86	27	514.05	299.79	
143. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	0.81	57.09	46	626.28	507.29	
143. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.675	10.26	7	112.55	75.97	
		Накладные расходы				117%	21	58.5%	308.96	
		Сметная прибыль				53.55%	10	26.78%	141.44	
		Всего с НР и СП					147		2 109.97	
	
144.	ФССЦ 11.2.02.01-0072 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9 металлические	м2		1.8	214.70	386	2 962.86	5 333.15	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 21					518		7 524.18	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					518		7 524.18	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					386		5 333.15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=45 - по стр. 142; %=58.5 - по стр. 143)					34		539.97	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 142; %=26.78 - по стр. 143)					18		300.58	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					570		8 364.73	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 21					570		8 364.73	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					34		539.97	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					18		300.58	
	Трудозатраты осн. рабочих					3		3.40	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	11	3.52	11.97	
	Итого с учетом проезда в отпуск					581		8 376.70	
	НДС 18 %				18	105	18	1 507.81	
	Итого с учетом  НДС 18 %					686		9 884.51	
	
	Раздел 22.  Туалет	
	
145.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.02	1 579.14	32	53 145.71	1 062.91	
145. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	3.586	8.02	29	286.314	1 026.72	
145. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0794	32.50	3	416.65	33.08	
145. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.1586	1.53		19.61	3.11	
145. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		Накладные расходы				90%	26	45%	462.02	
		Сметная прибыль				62%	18	31%	318.28	
		Всего с НР и СП					76		1 843.22	
	
146.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.0252	6 447.49	162	92 198.11	2 323.39	
146. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	2.256156	9.18	21	327.726	739.40	
146. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.294336	13.18	4			
146. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.244188	86.40	21	1 107.65	270.47	
			(1)			13.50	3			
146. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.050148	65.71	3	500.00	25.07	
			(1)			11.60	1			
146. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000104076	11 978.00	1	131 398.66	13.68	
146. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.002646	458.00	1	5 024.26	13.29	
146. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.002016	1 100.00	2	12 500.00	25.20	
146. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	0.81648	46.86	38	514.05	419.71	
146. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	1.134	57.09	65	626.28	710.20	
146. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.945	10.26	10	112.55	106.36	
		Накладные расходы				117%	29	58.5%	432.55	
		Сметная прибыль				53.55%	13	26.78%	198.01	
		Всего с НР и СП					205		2 953.95	
	
147.	ФССЦ 11.2.02.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-6, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2		2.52	218.09	550	3 009.64	7 584.29	
		Объем: 1.26*2								
	
148.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.35	2 392.51	837	33 027.08	11 559.48	
148. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	11.8615	8.64	102	308.448	3 658.66	
148. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.056	12.79	1			
148. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.035	31.26	1	186.56	6.53	
			(1)			13.50				
148. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.021	65.71	1	500.00	10.50	
			(1)			11.60				
148. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.084	2.44		26.77	2.25	
148. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.785	4.50	8	49.36	88.11	
148. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.008925	586.47	5	6 433.58	57.42	
148. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.56	72.32	40	793.35	444.28	
148. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.00154	74.58		818.14	1.26	
148. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.407	8.09	11	88.75	124.87	
148. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0252	4 294.00	108	47 105.18	1 187.05	
148. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.02485	22 484.66	559	240 585.86	5 978.56	
		Накладные расходы				88%	91	44%	1 609.81	
		Сметная прибыль				50%	52	25%	914.67	
		Всего с НР и СП					979		14 083.96	
	
149.	ФЕР 11-01-047-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2		0.18	21 601.86	3 888	235 153.99	42 327.72	
149. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310.42	55.8756	8.74	488	312.018	17 434.19	
149. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.3114	10.12	3			
149. 3.	ФСЭМ 91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.0036	83.43		1 069.57	3.85	
			(1)			13.50				
149. 4.	ФСЭМ 91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.01	0.0018	88.01		1 168.00	2.10	
			(1)			11.60				
149. 5.	ФСЭМ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.69	0.3042	12.39	4	158.84	48.32	
			(1)			10.06	3			
149. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0018	65.71		500.00	0.90	
			(1)			11.60				
149. 7.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.0792	2.44		26.77	2.12	
149. 8.	ФССЦ 04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.013	0.00234	6 513.00	15	71 447.61	167.19	
149. 9.	ФССЦ 06.2.05.03-0003	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	102	18.36	140.45	2 579	1 100.00	20 196.00	
149. 10.	ФССЦ 14.1.06.02-0044	Клей плиточный <Юнис Гранит>	кг	1200	216	3.69	797	20.48	4 423.68	
149. 11.	ФССЦ 11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.01	0.0018	2 500.00	5	27 425.00	49.37	
		Накладные расходы				121.5%	597	60.75%	10 591.27	
		Сметная прибыль				63.75%	313	31.88%	5 558.02	
		Всего с НР и СП					4 798		58 477.01	
	
150.	ФЕР 15-01-043-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стен из плиток керамогранитных	100 м2		0.35	7 460.35	2 611	188 801.32	66 080.46	
150. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	241.42	84.497	11.09	937	395.913	33 453.46	
150. 2.	ФССЦ 06.2.05.03-0052	Плитки керамогранитные размером: 300х300х8 мм, светло-серые	м2	100	35	47.83	1 674	932.20	32 627.00	
		Накладные расходы				104.4%	978	52.2%	17 462.71	
		Сметная прибыль				46.75%	438	23.38%	7 821.42	
		Всего с НР и СП					4 027		91 364.59	
	
151.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.18	2 469.47	445	35 349.96	6 362.99	
151. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	7.3458	8.64	63	308.448	2 265.80	
151. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0288	12.79				
151. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.018	31.26	1	186.56	3.36	
			(1)			13.50				
151. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0108	65.71	1	500.00	5.40	
			(1)			11.60				
151. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.0432	2.44		26.77	1.16	
151. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.918	4.50	4	49.36	45.31	
151. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00459	586.47	3	6 433.58	29.53	
151. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.288	72.32	21	793.35	228.48	
151. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.000792	74.58		818.14	0.65	
151. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.7236	8.09	6	88.75	64.22	
151. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.01368	4 294.00	59	47 105.18	644.40	
151. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.01278	22 484.66	287	240 585.86	3 074.69	
		Накладные расходы				88%	55	44%	996.95	
		Сметная прибыль				50%	32	25%	566.45	
		Всего с НР и СП					532		7 926.39	
	
152.	ФЕРр 65-4-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт		0.04	553.62	22	19 494.72	779.79	
152. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.84	2.5536	8.53	22	304.521	777.62	
152. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0116	13.50				
152. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0116	31.26		186.56	2.16	
			(1)			13.50				
152. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.106					
		Накладные расходы				81%	18	40.5%	314.94	
		Сметная прибыль				50%	11	25%	194.41	
		Всего с НР и СП					51		1 289.13	
	
153.	ФЕР 17-01-003-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл		0.4	3 763.13	1 505	46 940.18	18 776.07	
153. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	24.64	9.856	9.51	94	339.507	3 346.18	
153. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.71	0.284	12.46	4			
153. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.128	31.26	4	186.56	23.88	
			(1)			13.50	2			
153. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.156	65.71	10	500.00	78.00	
			(1)			11.60	2			
153. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.0004	30 030.00	12	329 429.10	131.77	
153. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.04	0.016	37.29	1	409.07	6.55	
153. 7.	ФССЦ 01.7.15.10-0057	Скобы: скрепляющие и для подвеса	кг	20	8	6.50	52	71.30	570.40	
153. 8.	ФССЦ 01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.32	13.56	4	148.75	47.60	
153. 9.	ФССЦ 14.1.05.03-0012	Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00032	12 330.00	4	135 260.10	43.28	
153. 10.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00016	15 119.00	2	165 855.43	26.54	
153. 11.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00008	16 950.00	1	185 941.50	14.88	
153. 12.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	1.6	4.16	7	45.64	73.02	
153. 13.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0005	0.0002	52 846.23	11	579 723.14	115.94	
153. 14.	ФССЦ 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	кг	4	1.6	19.61	31	215.12	344.19	
153. 15.	ФССЦ 18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт <Комфорт>	компл.	10	4	318.00	1 272	3 488.46	13 953.84	
153. 16.	ФССЦ 18.2.06.12	Приборы санитарно-технические	компл.	10	4					
		Накладные расходы				126.9%	124	63.45%	2 123.15	
		Сметная прибыль				70.55%	69	35.28%	1 180.53	
		Всего с НР и СП					1 699		22 079.75	
	
154.	ФЕРр 65-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт		0.02	445.72	9	15 670.43	313.41	
154. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	1.026	8.53	9	304.521	312.44	
154. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0052	13.50				
154. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0052	31.26		186.56	0.97	
			(1)			13.50				
154. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0364					
		Накладные расходы				81%	7	40.5%	126.54	
		Сметная прибыль				50%	5	25%	78.11	
		Всего с НР и СП					21		518.06	
	
155.	ФЕР 17-01-005-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка раковин	10 компл		0.2	207.40	41	4 372.09	874.42	
155. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.99	1.798	9.62	17	343.434	617.49	
155. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.042	12.23	1			
155. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.014	31.26		186.56	2.61	
			(1)			13.50				
155. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.028	65.71	2	500.00	14.00	
			(1)			11.60				
155. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0014	0.00028	30 030.00	8	329 429.10	92.24	
155. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.004	37.29		409.07	1.64	
155. 7.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0004	1 836.00	1	20 140.92	8.06	
155. 8.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	15 119.00	1	165 855.43	13.27	
155. 9.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00004	16 950.00	1	185 941.50	7.44	
155. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	0.8	4.16	3	45.64	36.51	
155. 11.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0007	0.00014	52 846.23	7	579 723.14	81.16	
		Накладные расходы				126.9%	23	63.45%	391.80	
		Сметная прибыль				70.55%	13	35.28%	217.85	
		Всего с НР и СП					77		1 484.07	
	
156.	ФССЦ 18.2.02.08-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раковины стальные эмалированные	компл.		2	101.70	203	1 115.65	2 231.30	
	
157.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.2	3 215.43	643	34 586.06	6 917.21	
157. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	1.4	9.62	13	343.434	480.81	
157. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.026	37.29	1	409.07	10.64	
157. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	15 119.00	1	165 855.43	8.62	
157. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000026	16 950.00		185 941.50	4.83	
157. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.4	4.16	2	45.64	18.26	
157. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00002	52 846.23	1	579 723.14	11.59	
157. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	2	312.35	625	3 191.23	6 382.46	
		Накладные расходы				126.9%	16	63.45%	305.07	
		Сметная прибыль				70.55%	9	35.28%	169.63	
		Всего с НР и СП					669		7 391.91	
	
158.	ФЕРр 63-10-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка перегородок	100 м2		0.1425	69.41	10	2 292.07	326.62	
158. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.31	1.041675	8.64	9	308.448	321.30	
158. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0285	13.50				
158. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.0285	31.26	1	186.56	5.32	
			(1)			13.50				
		Накладные расходы				85%	8	42.5%	136.55	
		Сметная прибыль				50%	5	25%	80.33	
		Всего с НР и СП					22		543.50	
	
159.	ФЕР 10-04-014-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2		0.1425	70 425.80	10 036	355 524.25	50 662.21	
159. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	4.9248	8.53	42	304.521	1 499.71	
159. 2.	ФССЦ 09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м2	100	14.25	701.31	9 994	3 450.00	49 162.50	
		Накладные расходы				117%	49	58.5%	877.33	
		Сметная прибыль				53.55%	22	26.78%	401.62	
		Всего с НР и СП					10 108		51 941.16	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 22					20 994		218 182.27	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 571		188 290.07	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					550		7 584.29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=45 - по стр. 145; %=58.5 - по стр. 146, 159; %=44 - по стр. 148, 151; %=60.75 - по стр. 149; %=52.2 - по стр. 150; %=42.5 - по стр. 158)					1 833		32 569.19	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 145; %=26.78 - по стр. 146, 159; %=25 - по стр. 148, 151, 158; %=31.88 - по стр. 149; %=23.38 - по стр. 150)					892		15 858.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					21 296		236 718.06	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 423		29 892.20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=40.5 - по стр. 152, 154; %=63.45 - по стр. 153, 155, 157)					189		3 261.50	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 152, 154; %=35.28 - по стр. 153, 155, 157)					107		1 840.53	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 719		34 994.23	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 22					24 015		271 712.29	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 022		35 830.69	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					999		17 699.33	
	Трудозатраты осн. рабочих					188		188.02	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	662	3.52	661.83	
	Итого с учетом проезда в отпуск					24 677		272 374.12	
	НДС 18 %				18	4 442	18	49 027.34	
	Итого с учетом  НДС 18 %					29 119		321 401.46	
	
	Раздел 23.  Фойе	
	
160.	ФЕРр 57-2-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плиток	100 м2		0.072	641.01	46	21 545.53	1 551.28	
160. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	5.03064	8.53	43	304.521	1 531.94	
160. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.10368	13.50	1			
160. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.10368	31.26	3	186.56	19.34	
			(1)			13.50	1			
160. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	0.3744					
		Накладные расходы				88%	39	44%	674.05	
		Сметная прибыль				68%	30	34%	520.86	
		Всего с НР и СП					115		2 746.19	
	
161.	ФЕР 11-01-047-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2		0.072	27 183.84	1 957	194 195.24	13 982.06	
161. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234.92	16.91424	8.74	148	312.018	5 277.55	
161. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.12456	10.12	1			
161. 3.	ФСЭМ 91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.00144	83.43		1 069.57	1.54	
			(1)			13.50				
161. 4.	ФСЭМ 91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.01	0.00072	88.01		1 168.00	0.84	
			(1)			11.60				
161. 5.	ФСЭМ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.69	0.12168	12.39	2	158.84	19.33	
			(1)			10.06	1			
161. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00072	65.71		500.00	0.36	
			(1)			11.60				
161. 7.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.03168	2.44		26.77	0.85	
161. 8.	ФССЦ 04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.009	0.000648	6 513.00	4	71 447.61	46.30	
161. 9.	ФССЦ 06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	102	7.344	201.90	1 483	932.20	6 846.08	
161. 10.	ФССЦ 14.1.06.02-0044	Клей плиточный <Юнис Гранит>	кг	1200	86.4	3.69	319	20.48	1 769.47	
161. 11.	ФССЦ 11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.01	0.00072	2 500.00	2	27 425.00	19.75	
		Накладные расходы				121.5%	181	60.75%	3 206.11	
		Сметная прибыль				63.75%	95	31.88%	1 682.48	
		Всего с НР и СП					2 233		18 870.65	
	
162.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		2.27	2 392.51	5 431	33 027.08	74 971.47	
162. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	76.9303	8.64	665	308.448	23 729.00	
162. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.3632	12.79	5			
162. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.227	31.26	7	186.56	42.35	
			(1)			13.50	3			
162. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1362	65.71	9	500.00	68.10	
			(1)			11.60	2			
162. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.5448	2.44	1	26.77	14.58	
162. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	11.577	4.50	52	49.36	571.44	
162. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.057885	586.47	34	6 433.58	372.41	
162. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	3.632	72.32	263	793.35	2 881.45	
162. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.009988	74.58	1	818.14	8.17	
162. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	9.1254	8.09	74	88.75	809.88	
162. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.16344	4 294.00	702	47 105.18	7 698.87	
162. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.16117	22 484.66	3 624	240 585.86	38 775.22	
		Накладные расходы				88%	590	44%	10 440.76	
		Сметная прибыль				50%	335	25%	5 932.25	
		Всего с НР и СП					6 356		91 344.48	
	
163.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		1.24	2 469.47	3 062	35 349.96	43 833.95	
163. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	50.6044	8.64	437	308.448	15 608.83	
163. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.1984	12.79	3			
163. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.124	31.26	4	186.56	23.13	
			(1)			13.50	2			
163. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0744	65.71	5	500.00	37.20	
			(1)			11.60	1			
163. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.2976	2.44	1	26.77	7.97	
163. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	6.324	4.50	28	49.36	312.15	
163. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.03162	586.47	19	6 433.58	203.43	
163. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1.984	72.32	143	793.35	1 574.01	
163. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.005456	74.58		818.14	4.46	
163. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	4.9848	8.09	40	88.75	442.40	
163. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.09424	4 294.00	405	47 105.18	4 439.19	
163. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.08804	22 484.66	1 980	240 585.86	21 181.18	
		Накладные расходы				88%	387	44%	6 867.89	
		Сметная прибыль				50%	220	25%	3 902.21	
		Всего с НР и СП					3 669		54 604.04	
	
164.	ФЕР 11-01-039-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м		0.85	2 696.74	2 292	103 024.33	87 570.68	
164. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	23.82	20.247	9.51	193	339.507	6 874.00	
164. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.0935	12.46	1			
164. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.0425	31.26	1	186.56	7.93	
			(1)			13.50	1			
164. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.051	65.71	3	500.00	25.50	
			(1)			11.60	1			
164. 5.	ФССЦ 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.16	0.136	424.88	58	4 660.93	633.89	
164. 6.	ФССЦ 06.2.05.03-0031	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	85.85	23.73	2 037	932.20	80 029.37	
		Накладные расходы				121.5%	236	60.75%	4 175.96	
		Сметная прибыль				63.75%	124	31.88%	2 191.43	
		Всего с НР и СП					2 651		93 938.07	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 23					12 788		221 909.44	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 788		221 909.44	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 160, 162, 163; %=60.75 - по стр. 161, 164)					1 432		25 364.77	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 160; %=31.88 - по стр. 161, 164; %=25 - по стр. 162, 163)					804		14 229.23	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 024		261 503.44	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 23					15 024		261 503.44	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 432		25 364.77	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					804		14 229.23	
	Трудозатраты осн. рабочих					170		169.73	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	598	3.52	597.45	
	Итого с учетом проезда в отпуск					15 622		262 100.89	
	НДС 18 %				18	2 812	18	47 178.16	
	Итого с учетом  НДС 18 %					18 434		309 279.05	
	
	Раздел 24.  Читальный зал	
	
165.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.82	2 392.51	1 962	33 027.08	27 082.21	
165. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	27.7898	8.64	240	308.448	8 571.71	
165. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.1312	12.79	2			
165. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.082	31.26	3	186.56	15.30	
			(1)			13.50	1			
165. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0492	65.71	3	500.00	24.60	
			(1)			11.60	1			
165. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.1968	2.44		26.77	5.27	
165. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	4.182	4.50	19	49.36	206.42	
165. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.02091	586.47	12	6 433.58	134.53	
165. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1.312	72.32	95	793.35	1 040.88	
165. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.003608	74.58		818.14	2.95	
165. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	3.2964	8.09	27	88.75	292.56	
165. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.05904	4 294.00	254	47 105.18	2 781.09	
165. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.05822	22 484.66	1 309	240 585.86	14 006.91	
		Накладные расходы				88%	213	44%	3 771.55	
		Сметная прибыль				50%	121	25%	2 142.93	
		Всего с НР и СП					2 296		32 996.69	
	
166.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.9	2 469.47	2 223	35 349.96	31 814.96	
166. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	36.729	8.64	317	308.448	11 328.99	
166. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.144	12.79	2			
166. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.09	31.26	3	186.56	16.79	
			(1)			13.50	1			
166. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.054	65.71	4	500.00	27.00	
			(1)			11.60	1			
166. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.216	2.44	1	26.77	5.78	
166. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	4.59	4.50	21	49.36	226.56	
166. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.02295	586.47	13	6 433.58	147.65	
166. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1.44	72.32	104	793.35	1 142.42	
166. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.00396	74.58		818.14	3.24	
166. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	3.618	8.09	29	88.75	321.10	
166. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.0684	4 294.00	294	47 105.18	3 221.99	
166. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.0639	22 484.66	1 437	240 585.86	15 373.44	
		Накладные расходы				88%	281	44%	4 984.76	
		Сметная прибыль				50%	160	25%	2 832.25	
		Всего с НР и СП					2 663		39 631.96	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 24					4 185		58 897.17	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 185		58 897.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44)					494		8 756.31	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25)					281		4 975.18	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 960		72 628.66	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 24					4 960		72 628.66	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					494		8 756.31	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					281		4 975.18	
	Трудозатраты осн. рабочих					65		64.52	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	229	3.52	227.11	
	Итого с учетом проезда в отпуск					5 189		72 855.77	
	НДС 18 %				18	934	18	13 114.04	
	Итого с учетом  НДС 18 %					6 123		85 969.81	
	
	Раздел 25.  Архив	
	
167.	ФЕРр 57-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.13	92.91	12	3 195.91	415.47	
167. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	1.4807	7.80	12	278.460	412.32	
167. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0169	13.50				
167. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.0169	31.26	1	186.56	3.15	
			(1)			13.50				
167. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.47	0.0611					
		Накладные расходы				88%	11	44%	181.42	
		Сметная прибыль				68%	8	34%	140.19	
		Всего с НР и СП					31		737.08	
	
168.	ФЕР 11-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2		0.13	10 599.01	1 378	71 428.01	9 285.64	
168. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.4	5.512	8.31	46	296.667	1 635.23	
168. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.1105	12.38	1			
168. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.0455	31.26	1	186.56	8.49	
			(1)			13.50	1			
168. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.065	65.71	4	500.00	32.50	
			(1)			11.60	1			
168. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.065	1.82		19.97	1.30	
168. 6.	ФССЦ 01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	13.26	94.48	1 253	513.00	6 802.38	
168. 7.	ФССЦ 14.1.02.04-0101	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.0065	11 300.00	73	123 961.00	805.75	
		Накладные расходы				121.5%	57	60.75%	993.40	
		Сметная прибыль				63.75%	30	31.88%	521.31	
		Всего с НР и СП					1 465		10 800.35	
	
169.	ФЕР 11-01-040-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.145	1 404.51	204	16 916.47	2 452.89	
169. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	0.9686	9.18	9	327.726	317.44	
169. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.005075	11.87				
169. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	0.000725	31.26		186.56	0.14	
			(1)			13.50				
169. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00435	65.71		500.00	2.18	
			(1)			11.60				
169. 5.	ФССЦ 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.38135	12.00	5	131.64	50.20	
169. 6.	ФССЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.038135	160.00	6	1 755.20	66.93	
169. 7.	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	14.645	12.30	180	134.93	1 976.05	
169. 8.	ФССЦ 11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.0116	101.00	1	1 107.97	12.85	
169. 9.	ФССЦ 11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0.08	0.0116	101.00	1	1 107.97	12.85	
169. 10.	ФССЦ 11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.01015	128.00	1	1 404.16	14.25	
		Накладные расходы				121.5%	11	60.75%	192.84	
		Сметная прибыль				63.75%	6	31.88%	101.20	
		Всего с НР и СП					221		2 746.93	
	
170.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 10%	100 м2		0.44	2 392.51	1 053	33 027.08	14 531.92	
170. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	14.9116	8.64	129	308.448	4 599.45	
170. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0704	12.79	1			
170. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.044	31.26	1	186.56	8.21	
			(1)			13.50	1			
170. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0264	65.71	2	500.00	13.20	
			(1)			11.60				
170. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.1056	2.44		26.77	2.83	
170. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.244	4.50	10	49.36	110.76	
170. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.01122	586.47	7	6 433.58	72.18	
170. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.704	72.32	51	793.35	558.52	
170. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.001936	74.58		818.14	1.58	
170. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.7688	8.09	14	88.75	156.98	
170. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.03168	4 294.00	136	47 105.18	1 492.29	
170. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.03124	22 484.66	702	240 585.86	7 515.90	
		Накладные расходы				88%	114	44%	2 023.76	
		Сметная прибыль				50%	65	25%	1 149.86	
		Всего с НР и СП					1 232		17 705.54	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 25					2 647		26 685.92	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 647		26 685.92	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 167, 170; %=60.75 - по стр. 168, 169)					193		3 391.43	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 167; %=31.88 - по стр. 168, 169; %=25 - по стр. 170)					109		1 912.56	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 949		31 989.91	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 25					2 949		31 989.91	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					193		3 391.43	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					109		1 912.56	
	Трудозатраты осн. рабочих					23		22.87	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	81	3.52	80.50	
	Итого с учетом проезда в отпуск					3 030		32 070.41	
	НДС 18 %				18	545	18	5 772.67	
	Итого с учетом  НДС 18 %					3 575		37 843.08	
	
	Раздел 26.  Актовый зал	
	
171.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.99	2 392.51	2 369	33 027.08	32 696.81	
171. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	33.5511	8.64	290	308.448	10 348.77	
171. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.1584	12.79	2			
171. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.099	31.26	3	186.56	18.47	
			(1)			13.50	1			
171. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0594	65.71	4	500.00	29.70	
			(1)			11.60	1			
171. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.2376	2.44	1	26.77	6.36	
171. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	5.049	4.50	23	49.36	249.22	
171. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.025245	586.47	15	6 433.58	162.42	
171. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1.584	72.32	115	793.35	1 256.67	
171. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.004356	74.58		818.14	3.56	
171. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	3.9798	8.09	32	88.75	353.21	
171. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.07128	4 294.00	306	47 105.18	3 357.66	
171. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.07029	22 484.66	1 580	240 585.86	16 910.78	
		Накладные расходы				88%	257	44%	4 553.46	
		Сметная прибыль				50%	146	25%	2 587.19	
		Всего с НР и СП					2 772		39 837.46	
	
172.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.1	515.13	52	14 726.12	1 472.61	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4	
172. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	40.984	4.0984	9.40	39	335.580	1 375.34	
172. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.136	0.2136	11.87	3			
172. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.304	0.0304	31.26	1	186.56	5.67	
			(1)			13.50				
172. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.832	0.1832	65.71	12	500.00	91.60	
			(1)			11.60	2			
		Накладные расходы				104.4%	44	52.2%	717.93	
		Сметная прибыль				46.75%	20	23.38%	321.55	
		Всего с НР и СП					115		2 512.09	
	
173.	ФЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0.1	6 623.23	662	60 382.74	6 038.27	
173. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	10.246	9.40	96	335.580	3 438.35	
173. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.34	0.534	11.87	6			
173. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.076	31.26	2	186.56	14.18	
			(1)			13.50	1			
173. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.58	0.458	65.71	30	500.00	229.00	
			(1)			11.60	5			
173. 5.	ФССЦ 01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>	м2	103	10.3	51.80	534	228.81	2 356.74	
		Накладные расходы				104.4%	106	52.2%	1 794.82	
		Сметная прибыль				46.75%	48	23.38%	803.89	
		Всего с НР и СП					816		8 636.97	
	
174.	ФЕРр 57-2-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плиток	100 м2		0.072	641.01	46	21 545.53	1 551.28	
174. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	5.03064	8.53	43	304.521	1 531.94	
174. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.10368	13.50	1			
174. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.10368	31.26	3	186.56	19.34	
			(1)			13.50	1			
174. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	0.3744					
		Накладные расходы				88%	39	44%	674.05	
		Сметная прибыль				68%	30	34%	520.86	
		Всего с НР и СП					115		2 746.19	
	
175.	ФЕР 11-01-047-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2		0.072	27 183.84	1 957	194 195.24	13 982.06	
175. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234.92	16.91424	8.74	148	312.018	5 277.55	
175. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.12456	10.12	1			
175. 3.	ФСЭМ 91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.00144	83.43		1 069.57	1.54	
			(1)			13.50				
175. 4.	ФСЭМ 91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.01	0.00072	88.01		1 168.00	0.84	
			(1)			11.60				
175. 5.	ФСЭМ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.69	0.12168	12.39	2	158.84	19.33	
			(1)			10.06	1			
175. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00072	65.71		500.00	0.36	
			(1)			11.60				
175. 7.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.03168	2.44		26.77	0.85	
175. 8.	ФССЦ 04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.009	0.000648	6 513.00	4	71 447.61	46.30	
175. 9.	ФССЦ 06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	102	7.344	201.90	1 483	932.20	6 846.08	
175. 10.	ФССЦ 14.1.06.02-0044	Клей плиточный <Юнис Гранит>	кг	1200	86.4	3.69	319	20.48	1 769.47	
175. 11.	ФССЦ 11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.01	0.00072	2 500.00	2	27 425.00	19.75	
		Накладные расходы				121.5%	181	60.75%	3 206.11	
		Сметная прибыль				63.75%	95	31.88%	1 682.48	
		Всего с НР и СП					2 233		18 870.65	
	
	3 этаж	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 26					5 086		55 741.03	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 086		55 741.03	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 171, 174; %=52.2 - по стр. 172, 173; %=60.75 - по стр. 175)					627		10 946.37	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 171; %=23.38 - по стр. 172, 173; %=34 - по стр. 174; %=31.88 - по стр. 175)					338		5 915.98	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 051		72 603.38	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 26					6 051		72 603.38	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					627		10 946.37	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					338		5 915.98	
	Трудозатраты осн. рабочих					70		69.84	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	246	3.52	245.84	
	Итого с учетом проезда в отпуск					6 297		72 849.22	
	НДС 18 %				18	1 133	18	13 112.86	
	Итого с учетом  НДС 18 %					7 430		85 962.08	
	
	Раздел 27.  Туалет	
	
176.	ФЕРр 56-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.02	1 579.14	32	53 145.71	1 062.91	
176. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	3.586	8.02	29	286.314	1 026.72	
176. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0794	32.50	3	416.65	33.08	
176. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.1586	1.53		19.61	3.11	
176. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		Накладные расходы				90%	26	45%	462.02	
		Сметная прибыль				62%	18	31%	318.28	
		Всего с НР и СП					76		1 843.22	
	
177.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.0252	6 447.49	162	92 198.11	2 323.39	
177. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	2.256156	9.18	21	327.726	739.40	
177. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.68	0.294336	13.18	4			
177. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	0.244188	86.40	21	1 107.65	270.47	
			(1)			13.50	3			
177. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.99	0.050148	65.71	3	500.00	25.07	
			(1)			11.60	1			
177. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000104076	11 978.00	1	131 398.66	13.68	
177. 6.	ФССЦ 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.002646	458.00	1	5 024.26	13.29	
177. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.002016	1 100.00	2	12 500.00	25.20	
177. 8.	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	0.81648	46.86	38	514.05	419.71	
177. 9.	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	45	1.134	57.09	65	626.28	710.20	
177. 10.	ФССЦ 08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.945	10.26	10	112.55	106.36	
		Накладные расходы				117%	29	58.5%	432.55	
		Сметная прибыль				53.55%	13	26.78%	198.01	
		Всего с НР и СП					205		2 953.95	
	
178.	ФССЦ 11.2.02.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-6, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2		2.52	218.09	550	3 009.64	7 584.29	
		Объем: 1.26*2								
	
179.	ФЕРр 62-16-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.33	2 392.51	790	33 027.08	10 898.94	
179. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.89	11.1837	8.64	97	308.448	3 449.59	
179. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0528	12.79	1			
179. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.033	31.26	1	186.56	6.16	
			(1)			13.50				
179. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0198	65.71	1	500.00	9.90	
			(1)			11.60				
179. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.0792	2.44		26.77	2.12	
179. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.683	4.50	8	49.36	83.07	
179. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.008415	586.47	5	6 433.58	54.14	
179. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.528	72.32	38	793.35	418.89	
179. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.001452	74.58		818.14	1.19	
179. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.3266	8.09	11	88.75	117.74	
179. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.02376	4 294.00	102	47 105.18	1 119.22	
179. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.02343	22 484.66	527	240 585.86	5 636.93	
		Накладные расходы				88%	86	44%	1 517.82	
		Сметная прибыль				50%	49	25%	862.40	
		Всего с НР и СП					925		13 279.16	
	
180.	ФЕРр 62-17-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.16	2 469.47	395	35 349.96	5 655.99	
180. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	40.81	6.5296	8.64	56	308.448	2 014.04	
180. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0256	12.79				
180. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.016	31.26	1	186.56	2.98	
			(1)			13.50				
180. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0096	65.71	1	500.00	4.80	
			(1)			11.60				
180. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.24	0.0384	2.44		26.77	1.03	
180. 6.	ФССЦ 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.816	4.50	4	49.36	40.28	
180. 7.	ФССЦ 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00408	586.47	2	6 433.58	26.25	
180. 8.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.256	72.32	19	793.35	203.10	
180. 9.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.000704	74.58		818.14	0.58	
180. 10.	ФССЦ 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.6432	8.09	5	88.75	57.08	
180. 11.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.01216	4 294.00	52	47 105.18	572.80	
180. 12.	ФССЦ 14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т	0.071	0.01136	22 484.66	255	240 585.86	2 733.06	
		Накладные расходы				88%	49	44%	886.18	
		Сметная прибыль				50%	28	25%	503.51	
		Всего с НР и СП					472		7 045.68	
	
181.	ФЕРр 65-4-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт		0.04	553.62	22	19 494.72	779.79	
181. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.84	2.5536	8.53	22	304.521	777.62	
181. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0116	13.50				
181. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0116	31.26		186.56	2.16	
			(1)			13.50				
181. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.106					
		Накладные расходы				81%	18	40.5%	314.94	
		Сметная прибыль				50%	11	25%	194.41	
		Всего с НР и СП					51		1 289.13	
	
182.	ФЕР 17-01-003-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл		0.4	3 763.13	1 505	46 940.18	18 776.07	
182. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	24.64	9.856	9.51	94	339.507	3 346.18	
182. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.71	0.284	12.46	4			
182. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.128	31.26	4	186.56	23.88	
			(1)			13.50	2			
182. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.156	65.71	10	500.00	78.00	
			(1)			11.60	2			
182. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.0004	30 030.00	12	329 429.10	131.77	
182. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.04	0.016	37.29	1	409.07	6.55	
182. 7.	ФССЦ 01.7.15.10-0057	Скобы: скрепляющие и для подвеса	кг	20	8	6.50	52	71.30	570.40	
182. 8.	ФССЦ 01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.32	13.56	4	148.75	47.60	
182. 9.	ФССЦ 14.1.05.03-0012	Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00032	12 330.00	4	135 260.10	43.28	
182. 10.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00016	15 119.00	2	165 855.43	26.54	
182. 11.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00008	16 950.00	1	185 941.50	14.88	
182. 12.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	1.6	4.16	7	45.64	73.02	
182. 13.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0005	0.0002	52 846.23	11	579 723.14	115.94	
182. 14.	ФССЦ 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	кг	4	1.6	19.61	31	215.12	344.19	
182. 15.	ФССЦ 18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт <Комфорт>	компл.	10	4	318.00	1 272	3 488.46	13 953.84	
182. 16.	ФССЦ 18.2.06.12	Приборы санитарно-технические	компл.	10	4					
		Накладные расходы				126.9%	124	63.45%	2 123.15	
		Сметная прибыль				70.55%	69	35.28%	1 180.53	
		Всего с НР и СП					1 699		22 079.75	
	
183.	ФЕРр 65-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт		0.02	445.72	9	15 670.43	313.41	
183. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	1.026	8.53	9	304.521	312.44	
183. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0052	13.50				
183. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0052	31.26		186.56	0.97	
			(1)			13.50				
183. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0364					
		Накладные расходы				81%	7	40.5%	126.54	
		Сметная прибыль				50%	5	25%	78.11	
		Всего с НР и СП					21		518.06	
	
184.	ФЕР 17-01-005-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка раковин	10 компл		0.2	207.40	41	4 372.09	874.42	
184. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.99	1.798	9.62	17	343.434	617.49	
184. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.042	12.23	1			
184. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.014	31.26		186.56	2.61	
			(1)			13.50				
184. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.028	65.71	2	500.00	14.00	
			(1)			11.60				
184. 5.	ФССЦ 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0014	0.00028	30 030.00	8	329 429.10	92.24	
184. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.004	37.29		409.07	1.64	
184. 7.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0004	1 836.00	1	20 140.92	8.06	
184. 8.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	15 119.00	1	165 855.43	13.27	
184. 9.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0002	0.00004	16 950.00	1	185 941.50	7.44	
184. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4	0.8	4.16	3	45.64	36.51	
184. 11.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0007	0.00014	52 846.23	7	579 723.14	81.16	
		Накладные расходы				126.9%	23	63.45%	391.80	
		Сметная прибыль				70.55%	13	35.28%	217.85	
		Всего с НР и СП					77		1 484.07	
	
185.	ФССЦ 18.2.02.08-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раковины стальные эмалированные	компл.		2	101.70	203	1 115.65	2 231.30	
	
186.	ФЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка смесителей	10 шт		0.2	3 215.43	643	34 586.06	6 917.21	
186. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	1.4	9.62	13	343.434	480.81	
186. 2.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.13	0.026	37.29	1	409.07	10.64	
186. 3.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	15 119.00	1	165 855.43	8.62	
186. 4.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00013	0.000026	16 950.00		185 941.50	4.83	
186. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2	0.4	4.16	2	45.64	18.26	
186. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	0.0001	0.00002	52 846.23	1	579 723.14	11.59	
186. 7.	ФССЦ 18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	10	2	312.35	625	3 191.23	6 382.46	
		Накладные расходы				126.9%	16	63.45%	305.07	
		Сметная прибыль				70.55%	9	35.28%	169.63	
		Всего с НР и СП					669		7 391.91	
	
187.	ФЕРр 63-10-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка перегородок	100 м2		0.1425	69.41	10	2 292.07	326.62	
187. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.31	1.041675	8.64	9	308.448	321.30	
187. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0285	13.50				
187. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.0285	31.26	1	186.56	5.32	
			(1)			13.50				
		Накладные расходы				85%	8	42.5%	136.55	
		Сметная прибыль				50%	5	25%	80.33	
		Всего с НР и СП					22		543.50	
	
188.	ФЕР 10-04-014-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2		0.1425	70 425.80	10 036	355 524.25	50 662.21	
188. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	4.9248	8.53	42	304.521	1 499.71	
188. 2.	ФССЦ 09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м2	100	14.25	701.31	9 994	3 450.00	49 162.50	
		Накладные расходы				117%	49	58.5%	877.33	
		Сметная прибыль				53.55%	22	26.78%	401.62	
		Всего с НР и СП					10 108		51 941.16	
	
189.	ФЕРр 57-2-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плиток	100 м2		0.16	641.01	103	21 545.53	3 447.28	
189. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	11.1792	8.53	95	304.521	3 404.30	
189. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.2304	13.50	3			
189. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.2304	31.26	7	186.56	42.98	
			(1)			13.50	3			
189. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	0.832					
		Накладные расходы				88%	86	44%	1 497.89	
		Сметная прибыль				68%	67	34%	1 157.46	
		Всего с НР и СП					256		6 102.63	
	
190.	ФЕР 11-01-047-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2		0.16	21 601.86	3 456	235 153.99	37 624.64	
190. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310.42	49.6672	8.74	434	312.018	15 497.06	
190. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.2768	10.12	3			
190. 3.	ФСЭМ 91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.0032	83.43		1 069.57	3.42	
			(1)			13.50				
190. 4.	ФСЭМ 91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.01	0.0016	88.01		1 168.00	1.87	
			(1)			11.60				
190. 5.	ФСЭМ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.69	0.2704	12.39	3	158.84	42.95	
			(1)			10.06	3			
190. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0016	65.71		500.00	0.80	
			(1)			11.60				
190. 7.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.0704	2.44		26.77	1.88	
190. 8.	ФССЦ 04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.013	0.00208	6 513.00	14	71 447.61	148.61	
190. 9.	ФССЦ 06.2.05.03-0003	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	102	16.32	140.45	2 292	1 100.00	17 952.00	
190. 10.	ФССЦ 14.1.06.02-0044	Клей плиточный <Юнис Гранит>	кг	1200	192	3.69	708	20.48	3 932.16	
190. 11.	ФССЦ 11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.01	0.0016	2 500.00	4	27 425.00	43.88	
		Накладные расходы				121.5%	531	60.75%	9 414.46	
		Сметная прибыль				63.75%	279	31.88%	4 940.46	
		Всего с НР и СП					4 266		51 979.57	
	
191.	ФЕРр 63-9-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	100 шт		0.34	439.20	149	10 792.46	3 669.44	
191. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	28.05	9.537	8.64	82	308.448	2 941.67	
191. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.034	12.55				
191. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.017	31.26	1	186.56	3.17	
			(1)			13.50				
191. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.017	65.71	1	500.00	8.50	
			(1)			11.60				
191. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.012	0.00408	2.44		26.77	0.11	
191. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	0.0025	0.00085	34.92		383.07	0.33	
191. 7.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0034	1.82		19.97	0.07	
191. 8.	ФССЦ 06.2.01.02-0011	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	2.47	0.8398	71.19	60	780.95	655.84	
191. 9.	ФССЦ 03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.001	0.00034	300.00		3 291.00	1.12	
191. 10.	ФССЦ 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.037	0.01258	424.88	5	4 660.93	58.63	
191. 11.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.09	0.0306					
		Накладные расходы				85%	70	42.5%	1 250.21	
		Сметная прибыль				50%	41	25%	735.42	
		Всего с НР и СП					260		5 655.07	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 27					18 106		153 147.91	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 683		123 255.71	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					550		7 584.29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=45 - по стр. 176; %=58.5 - по стр. 177, 188; %=44 - по стр. 179, 180, 189; %=42.5 - по стр. 187, 191; %=60.75 - по стр. 190)					935		16 475.02	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 176; %=26.78 - по стр. 177, 188; %=25 - по стр. 179, 180, 187, 191; %=34 - по стр. 189; %=31.88 - по стр. 190)					522		9 197.49	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 140		148 928.22	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 423		29 892.20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=40.5 - по стр. 181, 183; %=63.45 - по стр. 182, 184, 186)					189		3 261.50	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 181, 183; %=35.28 - по стр. 182, 184, 186)					107		1 840.53	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 719		34 994.23	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 27					19 859		183 922.45	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 124		19 736.52	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					629		11 038.02	
	Трудозатраты осн. рабочих					117		116.54	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	412	3.52	410.22	
	Итого с учетом проезда в отпуск					20 271		184 332.67	
	НДС 18 %				18	3 649	18	33 179.88	
	Итого с учетом  НДС 18 %					23 920		217 512.55	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					271 221		2 906 689.97	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					263 139		2 809 815.27	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					9 913		132 942.80	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 1, 14, 15, 18, 19, 28, 29, 37, 38, 41, 42, 51, 57, 58, 68, 69, 71, 72, 74, 85, 87, 95, 96, 112, 113, 116, 118, 125, 127, 130, 132, 148, 151, 160, 162, 163, 165-167, 170, 171, 174, 179, 180, 189; %=60.75 - по стр. 2, 3, 5, 6, 20, 21, 30, 31, 73, 75, 86, 97, 98, 114, 115, 119, 120, 128, 129, 133, 134, 149, 161, 164, 168, 169, 175, 190; %=54.45 - по стр. 4; %=45 - по стр. 7, 11-13, 24, 34, 54, 59, 66, 88, 93, 135, 142, 145, 176; %=58.5 - по стр. 8, 25, 35, 40, 55, 64, 76, 89, 136, 143, 146, 159, 177, 188; %=52.2 - по стр. 16, 22, 23, 32, 33, 39, 50, 70, 84, 94, 117, 126, 131, 150, 172, 173; %=42.5 - по стр. 17, 27, 52, 80, 111, 158, 187, 191)					20 430		356 913.88	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=25 - по стр. 1, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 37, 38, 41, 42, 51, 52, 57, 58, 68, 69, 71, 72, 80, 87, 95, 111, 112, 116, 125, 130, 148, 151, 158, 162, 163, 165, 166, 170, 171, 179, 180, 187, 191; %=31.88 - по стр. 2, 3, 5, 6, 20, 21, 30, 31, 73, 75, 86, 97, 98, 114, 115, 119, 120, 128, 129, 133, 134, 149, 161, 164, 168, 169, 175, 190; %=29.75 - по стр. 4; %=31 - по стр. 7, 11-13, 24, 34, 54, 59, 66, 88, 93, 135, 142, 145, 176; %=26.78 - по стр. 8, 25, 35, 40, 55, 64, 76, 89, 136, 143, 146, 159, 177, 188; %=23.38 - по стр. 16, 22, 23, 32, 33, 39, 50, 70, 84, 94, 117, 126, 131, 150, 172, 173; %=34 - по стр. 19, 29, 74, 85, 96, 113, 118, 127, 132, 160, 167, 174, 189)					10 940		191 519.55	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					294 509		3 358 248.70	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					220		2 622.67	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44.55 - по стр. 78)					8		113.72	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36.13 - по стр. 78)					7		92.23	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					235		2 828.62	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 862		94 252.03	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.45 - по стр. 53, 61, 63, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 122, 124, 139, 141, 153, 155, 157, 182, 184, 186; %=40.5 - по стр. 60, 99, 103, 107, 121, 138, 152, 154, 181, 183)					531		9 145.73	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=35.28 - по стр. 53, 61, 63, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 122, 124, 139, 141, 153, 155, 157, 182, 184, 186; %=25 - по стр. 60, 99, 103, 107, 121, 138, 152, 154, 181, 183)					297		5 162.67	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 690		108 560.43	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					303 434		3 469 637.75	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					20 969		366 173.33	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 244		196 774.45	
	Трудозатраты осн. рабочих					2 326		2 325.91	
	Проезд в отпуск основных рабочих				3.52	8 188	3.52	8 187.20	
	Итого с учетом проезда в отпуск					311 622		3 477 824.95	
	НДС 18 %				18	56 092	18	626 008.49	
	Итого с учетом  НДС 18 %					367 714		4 103 833.44	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)