**Техническое задание**

**на право заключения договора поставки специальной техники**

**Самосвал FAW CA3250P66K2T1E5 с колесной формулой 6\*4**

1. **Самосвал FAW CA3250P66K2T1E5 с колесной формулой 6\*4 – в количестве**

**3-х единиц.**

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Грузоподъемность** | **19850** |
| **2** | **Снаряженная масса** | **15250** |
| **3** | **Полная масса** | **35100** |
| **4** | **Нагрузка на переднюю ось ( в загр.сост-ии)** | **7500** |
| **5** | **Нагрузка на заднюю тележку ( в загр.сост-ии)** | **27600** |
|  | **Параметры** |  |
| **6** | **Габаритные размеры автомобиля (длин/шир/выс.)** | **8890** |
|  |  | **2495** |
| **3400** |
| **7** | **Колесная база(мм)** | **4300+1350** |
| **8** | **Колея передних колес (мм)** | **2020** |
|  | **Колея задних колес (мм)** | **1890** |
|  | **Характеристики** |  |
| **9** | **Максимальная скорость (км/ч)** | **90** |
| **10** | **Мин.диаметр разворота（м）** | **18** |
| **11** | **Характеристики** |  |
| **12** | **Двигатель** | **CA6DL2-37E5** |
| **13** | **Макс. мощность (кВт/л.с.)** | **276kW / 375 hp /2100rpm** |
| **14** | **Макс. крутящий момент** | **1500N.m/ 1300-1500rpm** |
| **15** | **Объем (л)** | **8.6(L)** |
| **16** | **Экологический класс** | **EURO 5** |
| **17** | **ТНВД** | **BOSCH  CPN2.2-6DL2** |
| **18** | **Форсунки** | **BOSCH CRIN2-6DL2** |
| **19** | **Турбокомпрессор** | **HOLSET, HX40W** |
| **20** | **Сцепления** | **YIDONG Ф430** |
| **21** | **КПП с КОМ** | **FAST,12JSD160T** |
| **22** | **Ведущий мост** | **Hub-reduction Ratio 5.769** |
| **23** | **Шины** | **315/80 R 22.5** |
| **24** | **Автоматический регулятор тормозов** | **Haldex** |
| **25** | **Антиблокировочная тормозная система** | **WABCO** |
| **26** | **Узел воздухоосушителя и клапаны** | **WABCO** |
| **27** | **Кабина со спальным местом** | **yes/да** |
| **28** | **Пневматическое сиденье водителя** | **yes/да** |
| **29** | **Двухступенчатая подножка** | **yes/да** |
| **30** | **гидравлический подъемник кабины** | **yes/да** |
| **31** | **Кондиционер** | **yes/да** |
| **32** | **Автомагнитола** | **yes/да** |
| **33** | **Топливный бак** | **400 L/литров** |
| **34** | **Инструменты** | **yes/да** |
| **35** | **Аварийный знак** | **yes/да** |
| **36** | **Огнетушитель** | **yes/да** |
| **37** | **Держатель запасного колеса** | **yes/да** |
| **38** | **Антикоррозийная обработка рамы** | **yes/да** |
| **39** | **Кузов** | **Прямоугольной формы объемом 21 куб.м** |
| **40** | **Система подъема кузова** | **JiaHeng** |
| **41** | **Подогрев кузова** | **yes/да** |
| **42** | **Тент на кузов (водонепроницаемый)** | **no/нет** |
| **43** | **Противооткатные брусья** | **yes/да** |
| **44** | **Цвет кабины** | **Синий/белый** |
| **45** | **Мочевина** | **40 л.** |

1. **Комплект ЗИП (дополнительное оборудование) на каждый автомобиль:**

- переоборудование топливной системы с экологического класса ЕВРО-5 на ЕВРО-2 с использованием ТНВД и форсунок торговых марок Weifu или Createk.

\* примечание – заводская топливная аппаратура ЭК ЕВРО-5 передается Заказчику вместе с автомобилем.

- Замена шин и дисков на размер 12.00 R20 в количестве 11 шт. в комплекте с ободными лентами и камерами. Шины должны иметь карьерный рисунок протектора и слойность не менее 20PR.

\* примечание – заводской комплект шин и дисков передается Заказчику вместе с автомобилем.

1. **Комплект ЗИП (дополнительное оборудование) – 1 комплект:**

- комплект топливной аппаратуры ЭК ЕВРО-2, в т.ч. ТНВД, форсунки, трубки, комплект крепежей торговых марок Weifu или Createk для автомобиля FAW CA3250P66K2T1E5 (без установки).

***Примечание:*** *В целях унификации приобретаемого товара с имеющимся парком техники, не допускается представление участниками закупки эквивалента.*

**Требования к товару**

* Поставляемый на день поставки товар должны быть новым, не ранее 2020 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не подвергавшийся ремонту, если техническим заданием не оговорено иное.
* Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, которые предоставляются Заказчику вместе с Товаром.
* Товар должен быть поставлен в количестве и ассортименте, в строгом соответствии с Техническим заданием.
* Качество Товара должно обеспечивать его безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.
* Топливная аппаратура поставляемого товара должна быть переоборудована под экологический класс Евро-2
* Шины и диски поставляемого товара должны быть заменены на размер 12.00 R20 в комплекте с ободными лентами и камерами. Шины должны иметь карьерный рисунок протектора и слойность не менее 20PR.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар**

* Гарантийные обязательства Товара должны составлять не менее 18 месяцев или 180000 км. пробега, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

**Требования к выполнению поставки товара**

* Погрузка товара и доставка товара осуществляется силами Поставщика. Указанные затраты участник должен включить в цену своего предложения.

**Требования к квалификации Поставщика**

* Поставщик должен обладать статусом Официального дилера производителя на территории Республики Саха (Якутия).
* Поставщик обязан иметь сервисный центр на территории Республики Саха (Якутия).
* У поставщика должна быть выездная бригада сервисной службы для обслуживания и ремонта техники в месте эксплуатации техники, базирующаяся на территории Республики Саха (Якутия).

**Порядок поставки закупаемого товара:**

* Поставка товара должна быть осуществлена одной партией. Частичная поставка, поставка несколькими партиями не допускается
* Место поставки товара – склад Покупателя по адресу - г.Якутск, Хатын Юряхское шоссе 8 км. дом 39
* Срок поставки – не позднее 70 календарных дней с момента заключения договора.

**Порядок расчетов**

* 50% от стоимости товара с рок не позднее 5 дней с момента заключения договора.
* 50% от стоимости товара не позднее 5 дней с момента полной поставки товара.
* Начальная (максимальная) цена товара: 19 092 990 (девятнадцать миллионов девяносто две тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. Ценовое предложение Участника размещения заказа формируется с учетом НДС и не должно превышать начальную (максимальную) цену.
* Цена Договора является фиксированной на весь период Договора в текущих ценах, не подлежит корректировке, должна включать в себя все затраты исполнителя по оказанию указанных услуг, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, НДС и других обязательных платежей.
* Оплата производится безналичным расчетом.